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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:  320- 2023  VH/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za
		
»SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Vzdrževanje zajema naslednje vrste del (velja za varianto 2-dozirna naprava)
· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;
· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;
· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);
· nastavitve sistema po potrebi;
· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;
· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;
· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;
· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;
· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;
· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.
Izvajalec je dolžan izvajati vzdrževanje za dobo sedem let, v kolikor naročnik izloči opremo iz uporabe pred iztekom tega obdobja se  pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno. Naročnik za ta čas predčasne prekinitve ni dolžan plačati nobenega nadomestila. Naročnik obvesti izvajalca pisno s podatkom serijska številka. S tem se ta izloči iz naslednjega obračuna storitev.

· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ 320 SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET _ do najkasneje 05.07. do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2-varinta 1/varianta 2)
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)
1. Izjava o zastopstvu (OBR-4)
1. Obveznost izbranega ponudnika 







OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO: »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Varianta 1: sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta-  vnaprej pripravljene krpe z dispenzerjem


	
	
Predvideno število krp:300.000/ leto
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	Opis-naziv artikla (1)
	Artikel št. (2)
	Proizvajalec (3)
	







Deklarirana površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom (4)
	








Velikost krpe v cm

(5)
	








Število krp/dispenzer


(6)
	Cena/enoto pakiranja brez DDV(7)
	Količina enot polnila z dispenzerjem glede na  zahtevo pakiranja-minimalno število krp je 90 kom/dispenzer oz. največ 120 krp/dispenzer) ter predvideno število porabe krp letno (8)
	Vrednost v EUR  brez DDV za 1. leto (9)
	DDV % (10)
	Vrednost v EUR  z DDV za 1. leto(11)

	 
	VNAPREJ PRIPRAVLJENE KRPE Z DISPENZERJEM
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Vrednost v EUR  brez  DDV za 2 leti
	

	
Vrednost DDV v EUR
	

	
Vrednost v EUR  z  DDV za 2 leti
	




Opomba:
 Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5, v vrstice  stolpca  vpišite
- (2) artikel
- (3) proizvajalca
- (4) deklarirano površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom. Predložite dokument proizvajalca iz katerega je zahtevan podatek razviden.
- (5) velikost krpe v cm. Predložite dokument proizvajalca iz katerega je zahtevan podatek razviden.
- (6) število krp/dispenzer
- (7) cena/enoto brez DDV
- (8) količina enot polnila z dispenzerjem glede na  zahtevo pakiranja-minimalno število krp je 90 kom/dispenzer oz. največ 120 krp/dispenzer  ter predvideno število porabe krp letno 
- (9) vrednost v EUR  brez DDV za 1. Leto
- (10)stopnjo (v %)  DDV 
- (11)vrednost v EUR  z DDV za 1. leto z DDV
-izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti za skupaj vrednost potrošnega materiala za  2 leti v EUR brez DDV ter skupaj vrednost potrošnega materiala za  2 leti v EUR z DDV.

3. V OBR-5  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  sistema Varianta 1. V kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ter v OBR-5  ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2  

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Varianta 2;
-	SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET- suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava

PREDRAČUN-varianta 2    


	Opis-naziv 
	Okvirna količina za obdobje 2 let 
	EM
	Cena v EUR brez DDV/kom 
	DDV%
	Vrednost v EUR  brez DDV
	Deklarirana površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom 
	








Velikost krpe v cm 
	








Število krp/dispenzer,omot
	









Artikel št. 

	RAZKUŽILO ZA  POVRŠINE strokovne  zahteve: Koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme,  medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida.  Uporablja se v zelo nizkih koncentracijah, od 0,25 do 2%. Imeti mora širok spekter delovanja na:
bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, C. albicans in viruse (Herpes, Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Noro - MNV, Polio).
Učinkovitost mora biti dokazana po EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476. VAH certifikat . Imeti mora teste za  kompatibilnost materialov:
kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika ter toksikološka oceno in ekološki atest.
Navodila v slovenskem  jeziku na embalaži,  varnostni list v  slovenskem jeziku, 1000  - 2000 ml z vgrajeno dozirno glavico, z navedenim časom uporabe po odprtju.
	25
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	DISPENZER - vodotesna doza za večkratno polnjenje, oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine, maksimalna višina do 30 cm, maksimalni premer do 20 cm, z ročajem in s pokrovom, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne krpe, trda ali mehka embalaža 
	300
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	KRPE - namočene krpe morajo biti uporabne vsaj 4 tedne p odprtju dispenzerja, izdelane iz mikrobiološko testiranega materiala, ki se ne mucka, v zavihku je najmanj 90 in največ 120 krp, na zavoju mora biti prostor, na katerega se zabeleži datum uporabnosti po odprtju, velikost krpe vsaj 35x20 cm, gramatura najmanj 60g/m2, krpe morajo biti perforane ali imajo možnost, da se posamezno izvlečejo, ponudnik naj navede najmanjšo površino, ki jo lahko prebrišemo z eno prepojeno krpo v m2. 
	620000
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	AVTOMATSKA DOZIRNA NAPRAVA - omogoča doziranje različnih delovnih koncentracij, je enostavna za uporabo in zagotavlja sledljivost priprave, zagotovljen servis; sistemu naj bodo priložen sistem za kontrolo čiščenja na osnovi markerja - posamični gel markerji. 
	1
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
Skupaj vrednost v EUR brez  DDV za 2.leti
	

	Vrednost DDV v EUR
	

	
Skupaj vrednost v EUR z DDV za 2.leti
	



Izvajalec je dolžan, da

3. z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili kar se ugotovi z zapisniško primopredajo
3.  po  priporočilih proizvajalca  izvaja morebitne letne kalibracije opreme,  nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje).

Pogoj za uspešno primopredajo je 
3. namestitev, montaža ter funkcionalni zagon opreme
3. brezplačna in na lastne stroške izvedba edukacije uporabnika
3. predložitev zahtevane dokumentacije s strani naročnika 
3. potrdilo za delovno opremo v skladu z 9. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04). Naročnik bo po namestitvi stroja oziroma pred prvim zagonom zagotovil prvi pregled delovne opreme s strani pristojne osebe (t. i. organizacije z dovoljenjem za delo za strokovno nalogo pregledi in preizkusi delovne opreme. Nosilec prvega stroška pregleda je naročnik.

Obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme predloži: 
a)	Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku 
b)	Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book") 
d)	Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. 
e)	Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).
f)	Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko)
g)	Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 10 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila. 
h)	ES-izjava o skladnosti v slovenskem jeziku ali prevod originalne ES-izjave o skladnosti v slovenski jezik.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik










                                                                                                OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ,  
- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,
- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.4 maksimalna višina do 30 cm)


	
	
Varianta 1;
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta-  vnaprej pripravljene krpe 



	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	A
	DISPENZER
	
	

	1
	vodotesna doza
	
	

	2
	za večkratno polnjenje
	
	

	3
	oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine
	
	

	4
	maksimalna višina do 30 cm
	
	

	5
	maksimalen premer do 20 cm
	
	

	6
	z ročajem
	
	

	7
	s pokrovom, ki omogoča enostavno izvlačenje posamezne krpe in trdno zapiranje, ki preprečuje izsušitev
	
	

	8
	trda ali mehka embalaža
	
	

	B
	 KRPE 
	
	

	9
	biti uporabna vsaj 4 tedne po odprtju v dispenzerju
	
	

	10
	zdelane iz mikrobiološko testiranega, netkanega materiala, ki se ne mucka
	
	

	11
	v zavihku je najmanj 90 krp in največ 120 krp
	
	

	12
	zavoj mora imeti prostor na katerega se zabeleži datum uporabnosti po odprtju
	
	

	13
	velikost krpe vsaj 35x20 cm
	
	

	14
	gramatura najmanj 60g/m2
	
	

	15
	krpe morajo biti perforirane ali imajo možnost, da jih posamično izvlečemo
	
	

	16
	aktivna učinkovina mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, 
	
	

	16.1.
	 vključno večkratno odporne bakterije,
	
	

	16.2.
	TBC
	
	

	16.3.
	glive
	
	

	16.4
	viruse (Herpes Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Noro, MNV, Polio).
	
	

	17
	Standardi EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 in EN 14476.
	
	

	18
	Testi na kompatibilnost materialov, kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika.
	
	

	19
	Primerno tudi za medicinske aparature in pripomočke.
	
	

	20
	Celoten nuden sistem iz OBR-5  za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta – sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta-  vnaprej pripravljene krpe je kompatibilen.
	zadostuje lastna izjava ponudnika
	

	21
	testiranje izvedeno v  najmanj dveh neodvisnih  laboratorijih EU,  priznanih iz strani MZ ali  v referenčnem  laboratoriju v RS ali da je  na listi EU, VAH lista, je deklariran  za namen uporabe,  učinkuje hitro, varnost:  testiranje vpliva delovne koncentracije  na različne materiale –  dokazilo, da ne prihaja do  sprememb v lastnosti in  videzu materiala, dokazila  o toksikološki oceni, ne  draži kože in sluznic,  navodila v slovenskem  jeziku na embalaži, 
	
	

	22
	 varnostni list v  slovenskem jeziku, 
	
	




	
	
Varianta 2;
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET- suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava, v skladu z zahtevami 


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	A
	DISPENZER
	
	

	1
	vodotesna doza
	
	

	2
	za večkratno polnjenje
	
	

	3
	oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine
	
	

	4
	maksimalna višina do 30 cm
	
	

	5
	maksimalen premer do 20 cm
	
	

	6
	z ročajem
	
	

	B
	SUHE KRPE 
	
	

	7
	kompatibilne z dispenzerjem  nudenim pod opisom A
	
	

	8
	krpe morajo biti izdelane iz mikrobiološko testiranega, netkanega materiala, ki se ne mucka
	
	

	9
	v zavihku je najmanj 90 krp oz. največ 120 kom
	
	

	10
	suhim krpam mora biti priložena samolepilna etiketa na katero se zabeležijo osnovni podatki (sredstvo, koncentracija, datum priprave in podpis),
	
	

	11
	velikost krpe vsaj 35x20 cm
	
	

	12
	gramatura najmanj 60g/m2
	
	

	13
	biti morajo perforirane ali imajo možnost, da jih posamično izvlečemo.
	
	

	14
	ponudnik naj navede najmanjšo površino, ki jo lahko prebrišemo z eno prepojeno krpo v m2
	
	

	C
	AVTOMATSKA DOZIRNA NAPRAVA
	
	

	15
	omogočati doziranje različnih koncentracij delovne raztopine,
	
	

	16
	enostavno za uporabo
	
	

	17
	zagotovljena sledljivost priprave
	
	

	D
	SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN KONCENTRAT
	
	

	18
	primerno tudi za medicinske aparature in pripomočke
	
	

	19
	aktivne učinkovine amini in benzalkonijevega klorida
	
	

	20
	v nizki delovni koncentraciji
	
	

	21
	širok spekter delovanja na bakterije
	
	

	21.1
	vključno večkratno odporne bakterije
	
	

	21.2.
	TBC, 
	
	

	21.3.
	glive
	
	

	21.4.
	viruse (HBV, HIV, influenza).
	
	

	21.5.
	Standardi EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 in EN 14476
	
	

	21.6.
	Testi na kompatibilnost materialov, kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika.
	
	

	21.7.
	Toksikološka ocena in ekološki atest
	
	

	21.8.
	Celoten nuden sistem   za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta - suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava je kompatibilen.
	zadostuje lastna izjava ponudnika
	

	21.9
	testiranje izvedeno v  najmanj dveh neodvisnih  laboratorijih EU,  priznanih iz strani MZ ali  v referenčnem  laboratoriju v RS ali da je  na listi EU, VAH lista, je deklariran  za namen uporabe,  učinkuje hitro, varnost:  testiranje vpliva delovne koncentracije  na različne materiale –  dokazilo, da ne prihaja do  sprememb v lastnosti in  videzu materiala, dokazila  o toksikološki oceni, ne  draži kože in sluznic,  navodila v slovenskem  jeziku na embalaži, 
	
	

	21.10
	 varnostni list v  slovenskem jeziku, 
	
	



Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET

Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:


OBR-4
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

1. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

















I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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