                                                                       [image: ]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757       
                                                                                                                    
 datum: 21.06.2024                                                                                 Postopek: 410_2024 MV/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

IMOBILIZACIJSKA OPREMA

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_410_2024_ IMOBILIZACIJSKA OPREMA  _ do najkasneje 27.06.2024 do 12 ure.

 
	Pripravila:
	Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
2. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           





postopek:  SPH/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_410_2024_IMOBILIZACIJSKA OPREMA
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1.
	Sistem pasov za imobilizacijo
	
	
	4
	
	
	
	
	

	2
	Univerzalna opora za glavo
	
	
	4
	
	
	
	
	

	3
	Medenični pas na vzmet
	
	
	4
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 


	VREDNOST DDV


	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV



Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.


Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           
 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________




postopek:  SPH/VH





                                                                                                                                           OBR-2
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Tehnične zahteve opreme:

	UNIVERZALNA OPORA ZA GLAVO 
 v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	OPOMBA

	1. Osnovna plošča z ježki za pritrditev podpornih "blokejev", omogočati mora pritrditev na zajemalna nosila z velcro sistemom.
	

	2. 2 podporna bloka z odprtino za ušesa, oba podporna bloka morata imeti sistem ježkov za pritrditev na osnovno ploščo in za pritrditev traka za brado in čelo,
	

	3. 2 trakova za brado in čelo, ki se pritrdita na podporna bloka z ježki,
	

	4. H - pas za dodatno pritrditev univerzalne opore za glavo na zajemalna nosila, pritdritev s sistemom ježkov, H - pas mora biti v dveh barvah in sicer oranžni in črni,
	

	5. material osnovne plošče, podpornih blokov in dodatnih trakov (razen H pas) mora biti iz vodoodpornega vinilnega materiala, ki omogoča pogosto čiščenje in higienizacijo.
	

	6. Največja dolžina - 250 mm, maksimalni premer - 300mm, največja teža -  0.620kg
	

	7. kompatibilnost z zajemalnimi nosili tipa Ferno SCOOPEXL.
	

	FASTRAP SISTEM PASOV ZA IMOBILIZACIJO
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	8. 10 točkovni sistem 6 pasov za imobilizacijo pacientov na zajemalna nosila,
	

	9. pasovi v barvah: rdeč, rumen, zelen in moder, črn
	

	10. sistem pasov z ježki,
	

	11. nastavljiva dolžina na vsaj dveh točkah,
	

	12. dolžina: pribl 1150 mm, največja teža 0,700 kg,
	

	13. dolžina iztegnjenih pasov, ki so namenjeni za namestitev čez prsni koš, medenico in  - minimalno 168 cm.
	

	14. dovoljena obremenitev - minimalno 450 kg.
	

	15. dolžina iztegnjenih pasov, ki so namenjeni za namestitev čez 
	

	16. kompatibilnost z zajemalnimi nosili tipa Ferno SCOOPEXL.
	

	MEDENIČNI PAS NA VZMET 
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	17. Pas za imobilizacijo medenice na vzmet oz. s samozategovalnim sistemom,
	

	18. omogočati mora enostavno in hitro zategovanje,
	

	19. sistem pritrditve pasov na ježek
	

	20. namenjen večkratni uporabi,
	

	21. radiolucenten material (omogočati mora RTG in CT slikanje brez odstranjevanje pasu),
	

	22. mora biti namenjen za nameščanje na obseg pasu: pribl. 81 - 127 cm.
	




Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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