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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 672- 2022-DA/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:


SISTEM ZA SLEDENJE VOZIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

[bookmark: _Toc516473794][bookmark: _Hlk74134745]Tehnične zahteve 
Opis rešitve
1. Sledenje in upravljanje voznega parka z naslednjimi funkcionalnostmi:
- kompatibilnost z obstoječimi navigacijskimi napravami Garmin;
- kompatibilnost z obstoječimi sledilnimi napravami z WiFi dostopno točko NMP3000IOGD;
-  trenutni geografski pregled nad voznim parkom,
- statistika nad voznim parkom;
- lastni dispečerski center;
- baza slovenskih zdravstvenih ustanov;
- beleženje različnih statusov vozila (motor, urgent, razpoložljivost, območje);
-  povezava vozil z dispečerskim centrom (DSZ in lastnim) za pregledovanje podatkov o intervencijah, navigacijo in pošiljanje statusov na napravah Garmin in pametnih telefone (možnost pregleda intervencij, navigacije in beleženja statusov tudi of-line);
- upravljanje pravic uporabnikov;
[bookmark: _Hlk119672246]- kontinuiteto statistične obdelave podatkov;
-videokonferenco, ki se uporablja v tele-medicinske namene, namene izobraževanja ali tehnično podporo;
- prilagajanje programske opreme zahtevam MZ;
- možnost podajanja predlogov za prilagoditev programov.

2. Izpolnjevanje protokolov NMP z naslednjimi funkcionalnostmi:
- kompatibilnost z obstoječimi računalniki Getac;
- kompatibilnost z obstoječimi sledilnimi napravami z WiFi dostopno točko NMP3000IOGD;
- povezavo z dispečerskim centrom (DSZ in lastnim) za prejemanje podatkov o intervenciji;
- avtomatsko prenašanje podatkov iz dispečerskega programa v protokole in med protokoli iste intervencije;
- branje kartice zdravstvenega zavarovanja z možnostjo pridobitve sledečih podatkov o pacientu: ime, priimek, KZZ številka, spol, datum rojstva, osebni zdravnik, predpisana zdravila.
 - prenos EKG in ostalih podatkov in vitalnih znakov iz defibrilatorja Lifepak15 ter avtomatski prenos v ustrezna polja poročil;
- možnostjo prilaganja slik ter drugih dokumentov k poročilom;
- izpolnjevanje protokolov v of-line načinu (za intervencije, ki so bile prejete pred izgubo signala);
- možnost  razširitve z uvozom izdelanih protokolov in prilog v ZIS naročnika;
- možnost  razširitve z uvozom podatkov za obračun v ZIS naročnika;
- možnost  razširitve z pošiljanjem poročil v urgentni center pred prihodom ekipe v ustanovo;
- upravljanje pravic uporabnikov;
- kontinuiteto statistične obdelave podatkov na obstoječi bazi naročnika;
- možnost  razširitve z videokonferenco, ki se uporablja v tele-medicinske namene, namene izobraževanja ali tehnično podporo;
- prilagajanje programske opreme zahtevam MZ;
- možnost podajanja predlogov za prilagoditev programov.

Popis opreme
1. Strojna oprema
- 4 x Sledilna naprava NMP3000Tracking
- 4 x Sledilna naprava NMP300IOGD

2. Programska oprema
-1 x NMP3000QuickTrac – spletni program za pregledovanje podatkov;
-8 x NMP3000Qterminal – program za prejemanje in pregled intervencij iz dispečerskega centra, navigacijo in pošiljanje statusov za pametni telefon;
-4 x NMP3000QterminalGarmin- program za prejemanje in pregled intervencij iz dispečerskega centra, navigacijo in pošiljanje statusov za Garmin;
-4 x NMP3000IOGD – program za profesionalno sledilno napravo;
-4 x NMP3000Tracking -program za osnovno sledilno napravo;
-9 x NMP3000Mobile – program za izpolnjevanje protokolov;
-1 x NMP3000LP15- povezava z LifePak15;
-1 x NMP3000KZZ- rešitev za branje kartice zdravstvenega zavarovanja;

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Dušan Antlej., tel.št. 041 605 675, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_671_2022_ SISTEM ZA SLEDENJE VOZIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE_2022 do najkasneje 24.11.2022 do 10 ure.

Vanja Herman Gril mag.manag.	
Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev 
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