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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:  489-2019-VH/MŠ
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA OPERACIJSKIH LUČI – GLAVNA SVETILKA«  
				N119043

Postopek vključuje:
· dobavo operacijske luči
· demontažo obstoječe operacijske luči
· montažo nove operacijske luči ( vključeni vsi stroški dela ter materiala potrebnega za izvedbo funkcionalnega zagona dobavljene operacijske luči ter sanacijo prostora)
· vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let

Naročnik omogoča ponudniku ogled objekta  lokacije v katerem  se bodo izvajala predvidena dela. Ogled prostorov  demontaže ter montaže  bo naročnik izvedel v četrtek 5.decembra ob 14:00.Prosimo, da se zglasite ob navedeni uri v pisarni Nabavne službe (kontakt Vanja Herman Gril). 

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.





Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
[bookmark: _GoBack]z oznako EN_ DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA OPERACIJSKIH LUČI_ 489_2019 do najkasneje 10.12.2019 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
2. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
4. Obveznost izbranega ponudnika






























OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA OPERACIJSKIH LUČI – GLAVNA SVETILKA + SATELIT



PREDRAČUN
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )
	



	OPIS 
	PROIZVAJALEC
(1)
	MODEL OZ. KATALOŠKA ŠTEVILKA (2)
	KOLIČINA
(3)
	CENA BREZ DDV (4)
	VREDNOST BREZ DDV (5)

	1. OPERACIJSKA LUČ - GLAVNA OP SVETILKA S SATELITOM  
	 
	 
	1 kom
	
	

	2. DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPERACIJSKE LUČI

	razvidno na ogledu 
	razvidno na ogledu 
	1 kom 
	
	

	3.MONTAŽA OP SVETILKE - GLAVNA OP SVETILKA S SATELITOM  vključeni vsi stroški dela ter materiala potrebnega za izvedbo funkcionalnega zagona ter delovanje operacijskih luči- poz. 1 tega predračuna.Vključeni tudi stroški dela ter materiala za sanacijo stropa po izvedeni montaži.
	
	
	1 kom 
	
	

	4. Vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let 
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo (1.1.)
	

	
	Vrednost demontaže v EUR brez DDV  (2)
	

	
	Znesek davka za demontažo (2.1)
	

	
	Vrednost montaže v EUR brez DDV  (3)
	

	
	Znesek davka za montažo (3.1.)
	

	
	Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 7 let v EUR brez DDV  (OBR-12,str. 43),(4)
	

	
	Znesek davka v EUR  za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme (4.1.)
	

	
	Skupaj vrednost v EUR brez  DDV za opremo, demontažo, montažo, preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled za opremo obdobje 7 let  (1+2+3+4)
	

	
	Skupaj znesek davka v EUR  (1.1.,2.1.,3.1,4.1)
	

	



	Skupaj vrednost v EUR z  DDV za opremo, demontažo, montažo, preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled za opremo obdobje 7 let  
	










Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del in priloga ponudbe .


  OBR-3
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:








                                                                                                                                          


OBR-4
                                                     

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA OPERACIJSKIH LUČI- GLAVNA SVETILKA + SATELIT
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve 

	1. glavna operacijska svetilka
	
	

	2. stropna izvedba
	
	

	3. montaža z vsemi pritrdilnimi elementi na pod konstrukcijo, z vso potrebno konstrukcijo v medstropovju ter prilagoditev OP svetilke na obstoječe električne inštalacije (v primeru neustreznih električnih inštalacij je potrebno le-te menjati)
	
	

	4.   vpetost vseh komponent na eno pod konstrukcijo
	
	

	5.   horizontalno rotiranje vsaj 300 stopinj in vertikalno rotiranja vsaj 330 stopinj
	
	

	6.  območje vertikalnega pozicioniranja 1150 mm; odstopanje 10%
	
	

	7.   globinska ostrina po EN60601-2-41 L1+ L2 (20% Ec) ≥ 1930mm
	
	

	8.   LED tehnologija
	
	

	9.   premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: minimalno od 160mm do 250mm. 3stopenjska nastavitev.
	
	

	10. možnost avtomatskega fokusiranja svetlobnega snopa
	
	

	11. ohranjanje maksimalne svetilnosti koncentriranega snopa posamezne svetilke ne glede na premer koncentriranega svetlobnega snopa
	
	

	12. integrirana senzorska tehnologija, ki zagotavlja brezstično oz. sterilno upravljanje senc z aktiviranjem in deaktiviranjem določenih LED modulov. Rezultat takšnega upravljanja je enakomerna osvetlitev operativnega polja.
	
	

	13. distribucija svetlobe na operacijsko polje brez vročih motečih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
	
	

	14. zagotovljena stabilna osvetlitev, ne glede na eventualno nihanje električne napetosti
	
	

	15.  možnost avtomatskega preklopa napajanja na pomožno napajanje, ob izpadu glavnega mrežnega napajanja
	
	

	16.  centralna svetilnost koncentriranega snopa, na razdalji 1 m,vsaj 160.000 luxov.
	
	

	17.  vrednost barvnega indeksa vsaj 95 (color rending index Ra)
	
	

	18.  nastavitev osvetlitve (dimming range): vsaj 30% do 100%
	
	

	19.  upravljanje (nastavitev svetilnosti, nastavitev barvne temperature, 3 stopenjska nastavitev koncentriranega snopa) operacijske luči s pomočjo sterilnega ročnika ali preko ločenega panela od OP svetilke. Panel je možno vgraditi v stenski kontrolni panel ali ga prosto uporabljati kjer koli v operacijskih dvorani.
	
	

	20.  barvna temperatura med območje med 3500 do največ 5000 (nastavljivo vsaj v 4 stopnjah).
	
	

	21.  življenjska doba žarnic vsaj  50.000 delovnih ur
	
	

	22.  maksimalen dvig temperature zaradi delovanja svetilke, največ 1,0 stopinje Celzija v višini glave operaterja
	
	

	23. set 3 sterilnih ročnikov na posamezno svetilko
	
	

	24.  vertikalna  pozicija roke satelita ter glavne luči mora biti višja od   210 cm (predelava roke izvajalca montaže  ni dopustna) CE certifikat
	
	

	Druge zahteve naročnika

	25. Da zagotavlja, da bo celotni predmet te pogodbe izvedel najkasneje v roku do 30 dni. Da bo  izvedel dostavo ddp prostori naročnika razloženo ter  po montaži opreme na svoje stroške odpeljal vso transportno embalažo.

	26. Da zagotavlja, da bo dobavljena oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bodo ustrezale vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

	27. Da zagotavlja, da bo v tem postopku dobavljena oprema nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

	28. Da bodo zagotovil   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

	29. Da  zagotavlja,  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov  s strani naročnika za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego.

	30. Da bo  po priporočilih proizvajalca  izvajal za novo opremo morebitne letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.  Ponudnik mora predložiti načrt potrebnega preventivnega vzdrževanja.

	31. Da so v ponudbeno končno  vrednost v OBR-2,  vključeni vsi stroški demontaže obstoječe operacijske luči pri naročniku in  vsi stroški dela ter materiala za funkcionalni zagon nove opreme.  

	32. . Da bo pred izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

	33. Naročnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik. Naročnik bo v kolikor se v  obdobju spremljanja  funkcionalnega delovanja uporabe opreme ugotovi, da je delovanje v skladu s pričakovanji in brez težav, organiziral v roku najkasneje 2.-delovnih dni, zaključni sestanek, kjer 
a. naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika, 
34. - izvajalec preda naročniku za novo opremo spremno dokumentacijo

	35. Da bo da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo




Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	






































I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumentov ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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postopek:  VH/MŠ
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