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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                    Postopek:266-2019-VH/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

RADIJSKA POSTAJA – 1 kom

Tehnične zahteve:

RADIJSKA POSTAJA

· Frekvenčni obseg 136-174 MHz
· Pasovna širina 12.5kHz
· Vrsta modulacije: 11KOF3E, 7K60FXE & 7K60F1E (12,5 KhZ 4FSK), 7K60F1D & 7K60FXD (12,5kHz 4FSK)
· Sodostop TDMA
· Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih
· Maksimalna deviacija pri 12,5 kHz+/-2,5kHz
· Intermodulacija več kot 70dB
· Stabilnost frekvence: +/-0,5PPM
· Analogna občutljivost >_0,3uV za 12dB SINAD
· Digitalna občutljivost >_0,3uV pri 5% BER
· Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1,-2,-3
· Prenos podatkov IP in Non IP – preko USB vmesnika
· Možnost delovanja v radijskem sistemu LCP (linked capacity plus)

NAPAJALNIK

· Napajalnik z nosilcem za radijsko postajo ter N priključnim antenskim konektorjem
· Tip napajalnika – analogni s transformatorjem
· Izhodna napetost: 13,2V
· Največja obremenitev: 10A
· Priključni konektor za priklop akumulatorja za rezervno napajanje
· Polnjenje akumulatorja za rezervno napajanje
· Elektronski preklop na delo z baterijo v slučaju izklopa mreže

ANTENA

· [bookmark: _GoBack]Fiksna antena dipol z montažno roko dolžine 1 m in nosilcem za montažo na steno objekta

TEHNIČNI PODATKI

· Frekvenčni obseg 146-176 MHz
· Impedanca 80 ohm
· VSWR <1,6
· Ojačanje 0-2 dBd
· Polarizacija VERT
· Maksimalna moč 100W
· Priključek N
· Višina 85 cm
· Dolžina 56 cm
· Masa antene 2,5 kg

ANTENSKI KABEL

· 140m kabel koaksialni 50 ohm izgube v kablu pri frekvenci 150MHz in dolžini 100 m največ 5 dB

PROGRAMIRANJE

· Programiranje in priklop na obstoječi radijski sistem
· Programiranje obstoječega radijskega sistema

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta Vanja.herman@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_radijska postaja _266_2019 do najkasneje 21.6.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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postopek:  VH/MŠ
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