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Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

datum: 01.09.2026                                                                       ____      Postopek: 1129-2026 SPH/VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila
· Ponudnik lahko poda ponudbo po posameznih sklopih.  


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, , elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_1129_2026_DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA_ do najkasneje 07.09.2026_2026 do 12 ure.
	Pripravila:
	              Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe




Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjava o zastopstvu  (OBR-2),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)
1. Obveznost izbranega ponudnika
1. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)
2

2
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBRAZEC PREDRAČUNA       OBR-1                                                                                                          

Ponudnik:
_______________________________
_______________________________

PREDMET:  EN_1129_2026 _ DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA 

	Zap. št. 
Sklopa

	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Enota mere 
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	DDV
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV 

	Sklop 1 
	Komplet treh starostno specifičnih lutk za temeljne postopke oživljanja z merjenjem kakovosti

	
	
	2
	komplet
	
	
	
	
	

	Sklop 2
	Trenažer za sprostitev tujka v dihalni poti pri odraslem

	
	
	1
	kos
	
	
	
	
	

	Sklop 3
	Komplet šestih lutk odraslega za temeljne postopke oživljanja z merjenjem kakovosti

	
	
	1
	komplet
	
	
	
	
	

	Sklop 4
	Lutka dojenčka za napredno usposabljanje v oživljanju
	
	
	2
	kos 
	
	
	
	
	

	Sklop 5
	Vadbeni avtomatski zunanji defibrilator (AED) v slovenskem jeziku

	
	
	3
	kos
	
	
	
	
	

	
	 VREDNOST SKUPAJ v EUR brez DDV 

	

	
		ZNESEK  DDV

	

	
	VREDNOST SKUPAJ  v EUR z DDV

	




Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.


Datum: ____________                                                                                     Žig in podpis ponudnika:____________________________________________


Veljavnost ponudbe:_______________________________________
  
  OBR-2
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

























                                                                                                                                           OBR-3                                                     

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


SKLOP 1

Tehnične zahteve opreme:
	KOMPLET TREH STAROSTNO SPECIFIČNIH LUTK ZA TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA Z MERJENJEM KAKOVOSTI v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	1. Sestava kompleta:
Tri lutke v enem pakiranju: lutka odraslega, lutka otroka in lutka dojenčka
	
	

	2. Merjenje kakovosti:
Vse tri lutke z vgrajenimi senzorji za merjenje stisov (frekvenca, globina, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (frekvenca, število, volumen)
	
	

	3. Enotna platforma za povratno informacijo:
Vse tri lutke morajo delovati z isto brezplačno aplikacijo proizvajalca. Ločene aplikacije ali ločene merilne naprave za posamezno starostno skupino niso dopustne.
	
	

	4. Aplikacija, način za inštruktorja:
Hkratno spremljanje najmanj šestih lutk oziroma šestih tečajnikov na eni napravi, s prikazom v realnem času in s povzetkom uspešnosti po zaključeni vaji

	
	

	5. Aplikacija, način za tečajnika:
Samostojna vadba s prikazom lastne uspešnosti med izvajanjem in z oceno po zaključeni vaji
	
	

	6. Povezljivost:
Bluetooth, podprta okolja iOS in Android; dodatno vhod za žično priključitev namenske naprave za povratno informacijo
	
	

	7. Zvočna povratna informacija:
Način s slišnim klikom ob doseženi ustrezni globini stisa pri lutki odraslega in lutki otroka
	
	

	8. Oskrba dihalne poti, odrasel in otrok:
Zvračanje glave z dvigom brade, trojni manever in stisk nosu; ob vpihu viden dvig prsnega koša
	
	

	9. Oskrba dihalne poti, dojenček:
Zvračanje glave in trojni manever; dihalna pot se zapre ob preveliki ali premajhni ekstenziji vratu
	
	

	10. Tujek v dihalni poti, dojenček:
Zaznavanje udarcev med lopaticama z merilnikom pospeška in zvočni odziv (jok dojenčka) v aplikaciji
	
	

	11. Prenos in shranjevanje:
Kovček na kolesih, ki sprejme vse tri lutke skupaj s pripadajočim potrošnim materialom
	
	

	12. Oblačila:
Oblačilo za vsako od treh lutk
	
	

	13. Priložen potrošni material:
Najmanj ena nadomestna obrazna maska in ena nadomestna dihalna pot za lutko odraslega in za lutko otroka ter najmanj šest dihalnih poti za lutko dojenčka
	
	

	14. Higiena in vzdrževanje:
Snemljive obrazne maske in dihalne poti brez uporabe orodja; površine odporne na razkužila na osnovi alkohola
	
	

	15. Skladnost.
Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).
	
	

	16. Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala
	
	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 2
Tehnične zahteve opreme:
	TRENAŽER ZA SPROSTITEV TUJKA  V DIHALNI POTI PRI ODRASLEM v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	1. Sestava kompleta:
Samostojen torzo odraslega v naravni velikosti. Trenažer, izveden kot jopič ali kot oprema, ki jo med vajo nosi druga oseba, ne ustreza namenu uporabe.
	
	

	2. Anatomija:
Torzo, oblikovan po odlitku človeškega vzorca, s tipnimi anatomskimi orientirji (rebrni lok, žličkasti podaljšek prsnice) za pravilno namestitev rok
	
	

	3. Tehnike :
Trebušni potisk (Heimlichov prijem) pri stoječi ponesrečeni osebi in udarci med lopaticama
	
	

	4. Simulirani tujek:
Najmanj štirje simulirani grižljaji za večkratno uporabo, ki se ob pravilno izvedenem potisku iztisnejo skozi usta
	
	

	5. Ponovljivost vaje:
Ponovna namestitev tujka brez orodja in brez potrošnega materiala za enkratno uporabo
	
	

	6. Napajanje:
Brez elektronike in brez baterij
	
	

	7. Priložena oprema:
Majica, sredstvo za pripravo tujka (smukec), torba ali kovček za prenos in navodila za uporabo
	
	

	8. Higiena in vzdrževanje:  
površine odporne na razkužila na osnovi alkohola in kvarternih aminijevih spojin
	
	

	9. Skladnost: Oznaka CE
	
	

	10. Zagotovljena dobava nadomestnih delov in simuliranih tujkov 

	
	



	Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

	
SKLOP 3
Tehnične zahteve opreme:
	KOMPLET ŠESTIH LUTK ODRASLEGA ZA TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA Z MERJENJEM KAKOVOSTI  v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	1. Sestava kompleta:
Šest lutk odraslega v enem pakiranju
	
	

	2. Odtenek kože:
Vseh šest lutk svetlega odtenka kože
	
	

	3. Zlaganje in prenos:
Lutke zložljive ena na drugo in shranjene v enem kovčku na kolesih. Kovček mora sprejeti vseh šest lutk skupaj s pripadajočim potrošnim materialom.
	
	

	4. Masa posamezne lutke :
Do 3,0 kg
	
	

	5. Dimenzije:
Posamezna lutka do 70 x 40 x 25 cm; kovček do 45 x 45 x 80 cm
	
	

	6. Merjenje kakovosti:
Senzorji za merjenje stisov (frekvenca, globina, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (volumen, frekvenca)
	
	

	7. Povezljivost:
Bluetooth, hkratna povezava vseh šestih lutk z eno napravo inštruktorja
	
	

	8. Aplikacija:
Brezplačna aplikacija proizvajalca za iOS in Android z inštruktorskim in tečajniškim načinom ter s povzetkom, oceno in napotki za izboljšavo po zaključeni vaji
	
	

	9. Enotna platforma:
Ista aplikacija in isti merilni sistem kot pri artiklih  skopa 1 in 4
	
	

	10. Zvočna povratna informacija:
Način s slišnim klikom ob doseženi ustrezni globini stisa
	
	

	11. Oskrba dihalne poti:
Zvračanje glave z dvigom brade, trojni manever in stisk nosu; ob vpihu viden dvig prsnega koša
	
	

	12. Izvedba dihalnega sistema:
13. Filter dihalne poti namesto pljuč za enkratno uporabo iz PVC. Menjava obrazne maske, dihalne poti in filtra brez uporabe orodja.
	
	

	14. Skladnost:
Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami ERC.
	
	

	15. Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala
	
	




Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 4
Tehnične zahteve opreme:
	LUTKA DOJENČKA ZA NAPREDNO USPOSABLJANJE V OŽIVLJANJU  v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	1. Sestava: 
Lutka dojenčka celega telesa z realistično mehaniko prsnega koša in gibljivostjo glave
	
	

	2. Dimenzije:
59 x 26 x 13,5 cm  (+/- 5 %)
	
	

	3. Masa:
Do 2,5kg
	
	

	4. Merjenje kakovosti:
Senzorji za merjenje stisov (globina, frekvenca, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (volumen, frekvenca)
	
	

	5. Povezljivost:
Bluetooth in vhod za žično priključitev namenske naprave za povratno informacijo
	
	

	6. Napajanje:
Vgrajena litij-ionska akumulatorska baterija, tovarniško nameščena. Napajanje z navadnimi alkalnimi baterijami ne ustreza zahtevi.

	
	

	7. Delovni pogoji:
Delovna temperatura 0 do +40 °C, temperatura skladiščenja -15 do +50 °C, relativna vlažnost do 95 %
	
	

	8. Nadgradljivost, dihalna pot:
Možnost naknadne nadgradnje z dihalno glavo, ki omogoča vstavitev supraglotičnih pripomočkov in izvedbo postopka endotrahealne intubacije
	
	

	9. Nadgradljivost, intraosalni pristop:
Možnost naknadne nadgradnje z nogo za vadbo intraosalnega pristopa
	
	

	10. Timsko usposabljanje:
Podpora platformi proizvajalca za spremljanje dela ekipe, razbor vaje in shranjevanje zapisov posameznih vaj
	
	

	11. Enotna platforma:
Ista aplikacija in isti merilni sistem kot pri artiklih sklopov  1 in 3
Higiena in vzdrževanje:
12. Snemljiva dihalna pot in obrazni del brez uporabe orodja; površine odporne na razkužila na osnovi alkohola
	
	

	13. Skladnost:
Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami ERC za oživljanje dojenčka.
	
	

	14. Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala
	
	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


SKLOP 5
Tehnične zahteve opreme:
	VADBENI AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR (AED) V SLOVENSKEM JEZIKU v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	1. Namen uporabe:
Usposabljanje prvih posredovalcev in drugih udeležencev v varni uporabi avtomatskega zunanjega defibrilatorja med izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja pri odraslem in otroku
	
	

	2. Izvedba in varnost:
Samostojen vadbeni AED, po videzu in načinu upravljanja primerljiv s kliničnim AED. Naprava mora biti jasno označena kot vadbena in ne sme omogočati shranjevanja ali oddaje električne energije oziroma izvedbe dejanske defibrilacije.
	
	

	3. Jezik:
Vsa glasovna navodila, opozorila in povratne informacije med celotnim postopkom morajo biti v slovenskem jeziku. Navodila za uporabo in ključne oznake na napravi oziroma priložene slovenske nalepke morajo biti v slovenskem jeziku.
	
	

	4. Simulacija postopka:
Simulacija celotnega postopka uporabe AED: vklop naprave, namestitev elektrod, analiza srčnega ritma, odločitev o priporočenem ali nepriporočenem šoku, sprožitev simuliranega šoka ter nadaljevanje temeljnih postopkov oživljanja
	
	

	5. Vadbeni scenariji:
Najmanj štirje vnaprej pripravljeni scenariji, ki vključujejo defibrilabilni in nedefibrilabilni ritem, enega ali več zaporednih simuliranih šokov ter nadaljevanje oživljanja brez šoka
	
	

	6. Upravljanje inštruktorja:
Daljinski upravljalnik ali enakovredno upravljanje neposredno na napravi, ki omogoča najmanj izbiro scenarija, premor in nadaljevanje vaje ter preklop med priporočenim in nepriporočenim šokom
	
	

	7. Izvedba:
Možnost izvedbe scenarija pri odraslem in otroku. Pediatrični način mora biti izveden s tipko, stikalom, vadbenim pediatričnim ključem ali ustreznimi vadbenimi elektrodami.
	
	

	8. Podpora oživljanja:
9. Glasovna navodila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in zvočni metronom za frekvenco stisov, skladno z veljavnimi smernicami Evropskega reanimacijskega sveta (ERC)
	
	

	10. Vadbeni elektrodi:
Najmanj en par večkrat uporabnih vadbenih elektrod za odraslega. Elektrode morajo omogočati ponavljajočo namestitev na običajne lutke za oživljanje; vsi potrebni adapterji morajo biti priloženi.
	
	

	11. Glasnost:
Nastavljiva glasnost zvočnih navodil, primerna za izvajanje usposabljanja v skupini
	
	

	12. Napajanje:
Napajanje z zamenljivimi baterijami ali vgrajeno akumulatorsko baterijo. Priložene morajo biti baterije oziroma ustrezen polnilnik.
	
	

	13. Priložena oprema:
Vadbeni AED, vadbene elektrode, pediatrični pripomoček oziroma način, daljinski upravljalnik, če je potreben za zahtevane funkcije, baterije oziroma polnilnik, vsi potrebni kabli in adapterji, torba za prenos ter navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	
	





	Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

	


I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.





IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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