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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 11.09.2026                                                                                 Postopek: 1207/2026 SPH/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

INŠTRUMENTARIJ

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Inštrumenti morajo  omogočati sterilizacijo -  predložite dokazilo.
· Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 15 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.sii


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_1207_2026_ INŠTRUMENTARIJ    _ do najkasneje 17.09.2026 do 12 ure.
	Pripravila:
	Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon. 
	                      Vodja Nabavne službe



Priloga 
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1. Obrazec predračuna (OBR-1),




postopek:  SPH/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_1207_2026_ INŠTRUMENTARIJ    
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1
	prijemalka po peanu	BH111R Prijemalka, hemostatska, fina, Halsted-Mosquito, kriva, 125 mm	Hemostatska prijemalka mora biti izdelana tako, da je vidna »oliva« med čeljustjo in sklepom inštrumenta	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	prijemalka po peanu	BH167R Prijemalka, hemostatska, fina, Crile, kriva, nazobčana, 160 mm	Delovni čeljusti morata biti fini in prečno nazobčani ter omogočati varen in 2enakomeren prijem tkiva.10	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Razpatorij FK303R	
Razpatorij, Williger, širina delovnega dela 8,0 mm, 160 mm	Delovni del mora biti širine 8,0 mm, rahlo ukrivljen in oblikovan za atravmatsko ločevanje oziroma dvigovanje tkiva.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	kirurška pinceta		BD560R	Kirurška pinceta, ravna, standardna, 1 × 2 zoba, širina čeljusti 3,0 mm, 180 mm	Delovni del mora imeti kirurško izvedbo 1 × 2 zoba, širino čeljusti približno 3,0 mm ter zagotavljati natančen prijem tkiva.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	kirurška pinceta		BD559R	Kirurška pinceta, ravna, standardna, 1 × 2 zoba, širina čeljusti 2,7 mm, 160 mm	Delovni del mora imeti kirurško izvedbo 1 × 2 zoba, širino čeljusti približno 2,7 mm ter zagotavljati natančen prijem tkiva.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	prijemalka za tampone	BF063R	Prijemalka za tampone, Ulrich-Aesculap, kriva, nazobčane čeljusti, z zaporo, 265 mm	Čeljusti morajo biti nazobčane in oblikovane za varen prijem tamponov; instrument mora imeti zaporni mehanizem in krivo izvedbo.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	7
		ravne škarje		BC242R	Preparirne škarje Mayo DUROTIP®, ravne, TC, zaobljeni rezili, topo/topo, 170 mm	Rezili morata biti ravni, zaobljeni in v izvedbi topo/topo. Rezalni površini morata biti ojačani s TC – volfram-karbidnimi vložki.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	škarje preparirne		BC283R	Preparirne škarje Lexer, krive, ozka izvedba, topo/topo, 165 mm	Rezili morata biti krivi, ozki in v izvedbi topo/topo ter omogočati natančno prepariranje tkiva.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	škarje fine	BC261R	Preparirne škarje Metzenbaum DUROTIP®, krive, TC, topo/topo, 145 mm	Rezili morata biti krivi in fini, v izvedbi topo/topo. Rezalni površini morata biti ojačani s TC – volfram-karbidnimi vložki.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	klešče		LX157R	Klešče za rezanje žice, kotne, TC, 235 mm, za mehko žico do Ø 3,0 mm in trdo žico do Ø 2,2 mm	Delovni del mora biti kotne izvedbe in s TC vložki; klešče morajo omogočati rezanje mehke žice do Ø 3,0 mm in trde žice do Ø 2,2 mm	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	ročaj za skalpel - mali		BB073R	Ročaj za skalpel št. 3, za rezila velikosti št. 3, 125 mm	Ročaj mora biti kompatibilen s standardnimi kirurškimi rezili za ročaj št. 3 ter omogočati varno in stabilno namestitev rezila.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	ročaj za skalpel - veliki		BB084R	Ročaj za skalpel št. 4, za rezila velikosti št. 4, 135 mm	Ročaj mora biti kompatibilen s standardnimi kirurškimi rezili za ročaj št. 4 ter omogočati varno in stabilno namestitev rezila.	Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina.
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	

	VREDNOST DDV

	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:____________________
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