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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                     
 datum: 21.10.2026							Postopek: 1315-2026 MV/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

NAKUP MEDICINSKIH MERILCEV PRETOKA ZA MEDICINSKI KISIK:

a) Enojni merilci pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko  10 kos 
b) Dvojni merilci pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko  10 kos
c) Enojni merilci pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico  10 kos
d) Dvojni merilci pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico  10 kos

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_1315_2026_ MERILCI PRETOKA ZA MEDICINSKI KISIK  _ do najkasneje 26.10.2026 do 12 ure.

 
	Pripravila:
	Vanja Herman mag. manag	

	Maruša Vodenik, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
2. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme  OBR-2

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           





postopek:  MV/VH




OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________

PREDMET: DOZATOR KISIKA 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_1315_2026_MERILCI PRETOKA ZA MEDICINSKI KISIK 
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1./A
	Enojni merilci pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko
	
	
	10
	
	
	
	
	

	2/B
	Dvojni merilci pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko
	
	
	10
	
	
	
	
	

	3/C
	Enojni merilci pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico
	
	
	10
	
	
	
	
	

	4/D
	Dvojni merilci pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico
	
	
	10
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 


	VREDNOST DDV


	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV



Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:__________________
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME      OBR 2                  

Ponudnik:
	A) Enojni merilec pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Opomba 

	1. enojni merilec pretoka za medicinski kisik 
	

	1. Neposredna pritrditev v medicinsko sklopko DIN standard
	

	1. Vhodni tlak od 4,0 do 5,0 bar; vključno z mejama 4,0 in 5,0 bar
	

	1. Fina regulacija izhodnega pretoka od 0 do 15 L/min, dejanska nastavitev vidna v steklenem stolpcu
	

	1. Vsaj za regulacijo izhodnega pretoka od 0 L/min do 4 L/min mora biti skala označena v koraku po 0,5 L/min 
	

	1. Na izhodu priključek 9/16 col
	

	1. Ima CE znak (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen z MDD direktivo za medicinsko uporabo (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen s standardom EN ISO 15002 (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Na merilcu pretoka mora biti označeno, kdaj je potrebno izvesti naslednji pregled 
	



	B) Dvojni merilec pretoka za medicinski kisik za direktno priključitev v medicinsko sklopko v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Opomba 

	1. dvojni merilec pretoka za medicinski kisik 
	

	1. Neposredna pritrditev v medicinsko sklopko DIN standard
	

	1. Vhodni tlak od 4,0 do 5,0 bar; vključno z mejama 4,0 in 5,0 bar
	

	1. Fina regulacija izhodnega pretoka od 0 do 15 L/min, dejanska nastavitev vidna v steklenem stolpcu
	

	1. Vsaj za regulacijo izhodnega pretoka od 0 L/min do 4 L/min mora biti skala označena v koraku po 0,5 L/min 
	

	1. Na izhodu priključek 9/16 col
	

	1. Ima CE znak (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen z MDD direktivo za medicinsko uporabo (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen s standardom EN ISO 15002 (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Na merilcu pretoka mora biti označeno, kdaj je potrebno izvesti naslednji pregled 
	



	C) Enojni merilec pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Opomba 

	1. enojni merilec pretoka za medicinski kisik 
	

	1. namestitev na stensko tirnico in priključitev v medicinsko sklopko DIN standard s pomočjo vmesne cevi 
	

	1. Vhodni tlak od 4,0 do 5,0 bar; vključno z mejama 4,0 in 5,0 bar
	

	1. Fina regulacija izhodnega pretoka od 0 do 15 L/min, dejanska nastavitev vidna v steklenem stolpcu
	

	1. Vsaj za regulacijo izhodnega pretoka od 0 L/min do 4 L/min mora biti skala označena v koraku po 0,5 L/min 
	

	1. Na izhodu priključek 9/16 col
	

	1. Ima CE znak (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen z MDD direktivo za medicinsko uporabo (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen s standardom EN ISO 15002 (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Na merilcu pretoka mora biti označeno, kdaj je potrebno izvesti naslednji pregled 
	



	D) Dvojni merilec pretoka za medicinski kisik za namestitev na stensko tirnico v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Opomba 

	1. Dvojni merilec pretoka za medicinski kisik 
	

	1. namestitev na stensko tirnico in priključitev v medicinsko sklopko DIN standard s pomočjo vmesne cevi 
	

	1. Vhodni tlak od 4,0 do 5,0 bar; vključno z mejama 4,0 in 5,0 bar
	

	1. Fina regulacija izhodnega pretoka od 0 do 15 L/min, dejanska nastavitev vidna v steklenem stolpcu
	

	1. Vsaj za regulacijo izhodnega pretoka od 0 L/min do 4 L/min mora biti skala označena v koraku po 0,5 L/min 
	

	1. Na izhodu priključek 9/16 col
	

	1. Ima CE znak (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen z MDD direktivo za medicinsko uporabo (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Skladen s standardom EN ISO 15002 (potrdilo priložiti k ponudbi)
	

	1. Na merilcu pretoka mora biti označeno, kdaj je potrebno izvesti naslednji pregled 
	



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu
- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,
- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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