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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 19.01.2025                                                                                 Postopek:170 _2026 MV/VH                                                                                                                                                                     

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

PROCESNE NALEPKE
Sukcesivna nabava

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_170_2026_ PROCESNE NALEPKE    _ do najkasneje 21.01.2026 do 12 ure.

 
	Pripravila:
	Vanja Herman   mag. manag	

	Maruša Vodenik, dipl. ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),


Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           





postopek:  SPH/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_170_2026_PROCESNE NALEPKE    
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1.
	Procesne nalepke 102x56mm, tridelne (1x 102x34 + 2x 51x22), dvojno lepljive, trojni indikator za parno sterilizacijo
Jedro 25mm
Kemični indikator na vseh treh nalepka z referenčno barvo za obarvanje po sterilizaciji.
Skladne z ENISO 11140-1:2014
Dobro lepljive na podlago, ovojnino, sete
Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov  (04164)
	
	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Procesne nalepke 102x56mm, tridelne, dvojno lepljive, trojni indikator za plazma sterilizacijo
Dobro lepljive na podlago, ovojnino, sete
Sestava: Tyvek laminat, vrhnji sloj je iz modificiranega belega prepredenega poliolefina z veliko odpornostjo na trganje, teže 76 g/m2  in debeline 51 µm.
Skladno za ISO 536 in ISO 543. Akrilno lepilo je prozorno, trajno, z odlično UV obstojnostjo. Spodnji sloj je iz belega superkalandriranega polprozornega papirja, teže 57 g/m2  in debeline 155 µm. 
Skupna debelina laminata 223 µm +/- 10% v skladu z ISO 534.
Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov  (041582)

	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Inventarne nalepke za kontejnerje 70x33mm, primerne za uporabo pri 1000 ciklih
Dobro lepljive na podlago, kontejnerje
Vrhnji sloj etikete iz transparentne PP folije, gramature vsaj 53
g/m 2  in debeline 57 µm. Permanentno akrilno lepilo v vodni emulziji je skladno z UNI EN 71/3.
Lepljivost na steklo večja od 6N, Kohezija 1 kg je več kot 6 ur. 
Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov  (042041)

	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Označevalci mrež 206x110, z zanko
Sestava: Poliester 150µm
Odporne na uporabo čistil in razkužil
Kompatibilni z obstoječimi nalepkami ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov   (09268)
	
	
	50
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	

	VREDNOST DDV

	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.
VELJAVNOST PONUDBE  DO 31.12.2025

 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________
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