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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 23.02.2026                                                                                 Postopek: 653/2026 MV/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

NEVROKIRURŠKI INŠTRUMENTARIJ

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Inštrumenti morajo  omogočati sterilizacijo -  predložite dokazilo.
· Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 15 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.sii


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_653_2026_ NEVROKIRURŠKI INŠTRUMENTARIJ    _ do najkasneje 26.02.2026 do 12 ure.
	Pripravila:
	Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon. 
	                      Vodja Nabavne službe



Priloga 
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1. Obrazec predračuna (OBR-1),




postopek:  SPH/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_653_2026_ NEVROKIRURŠKI INŠTRUMENTARIJ    
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1
	Pinceta, tumorska, bajonetna, ravni vrh, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm	Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, delovna površina/vrh mora biti prevlečena z diamantnim prahom, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Šivalnik, mikro, bajoneten, vzmeten, z zklepom delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm	Šivalnik mora biti prevlečen s črnim mat slojem, ki ne povzroče refleksij. Šivalnik ima fino čeljust, ki je namenjena šivalnem materialu 7/0 ali manj.	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, krive, ostre, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm	Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti 1nazobčano, ročaj je okrogel z r1eliefom žogice za golf.	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Šk1arje, mikro, bajonetne, vzmetne, rav1ne, ostre, delovna dolžina 120 mm,1 celotna dolžina 250 mm	Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, krive, tope, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm	Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, ravne, tope, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm	Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Pinceta, tumorska, bajonetna, ravna z okroglim prijemališčem premera 2,5 mm, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm	Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, okroglo prijemališče mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Škarje, mikro,vzmetne, bajonetne, delovna dolžina 100 mm, celotna dolžina 225 mm	Na vsaki strani bajonetnega držala se nahajajo po tri luknje, ki služijo za boljšo stabilnost med uporabo.	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Ročaj, modularen, raven, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm	Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	Ročaj, modularen, bajoneten, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm	Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	Disektor, mikro, kriv, širina 1,0 mm, celotna dolžina 200 mm	Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Disektor, mikro, kriv, širina 2,0 mm, celotna dolžina 200 mm	Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Disektor, mikro, kriv, širina 3,0 mm, celotna dolžina 200 mm	Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Sonda, mikro, z bunkico, vrh pod kotom 90 st.,dolžina 200 mm
Sonda mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Sonda je modularna, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Sonda, mikro, z bunkico, vrh pod kotom 45 st.,dolžina 200 mm
Sonda mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Sonda je modularna, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Nož, mikro, tumorski, modularen, rezilo pod kotom 45 st., premer rezila 1,5 mm, celotna dolžina 200 mm	Nož mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, nož je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Kanila, sukcijska, premer 3 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina230 mm	Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Kanila, sukcijska, premer 5 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina230 mm	Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 240 X 40 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 21 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 40 mm
Vložek mora imeti 7 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	22
	Set vijakov in matic za pričvrstitev silikonskih vložkov na mrežo
Matice morajo biti samozaklepne.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	23
	Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 56 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 90 mm	Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov  naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm	Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov  naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Oznake vsebine kontejnerja, modre barve	Možnost oznak v slovenskem jeziku
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve	Možnost oznak v slovenskem jeziku
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	

	VREDNOST DDV

	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%,

Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 15 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:____________________
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