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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                                  Postopek:114-2021-DA/DA_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
· oddajo ponudbe za menjavo jaškovnih vrat na dvigalu - po predhodnem ogledu


	Zap.
št.
	LOKACIJA
	PROIZVAJALEC
	TOVARNIŠKA ŠTEVILKA.
	LETNIK 
	NOSILNOST KG
	ŠTEVILO NADSTROPIJ
	VRSTA DVIGALA

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	5
	KUHINJA-ČISTI (kuhinja novi)
	LIFT INŽENIRING
	95/8608
	1995
	750
	K,P
	Tovorno s spremljevalcem



Specifikacija potrebnih del:

1. Demontaža starih jaškovnih vrat z odvoz na deponijo in zavarovanje delovišča zaradi prahu pri demontaži in vgradnji jaškovnih vrat.
				1kpl

2. Prilagoditev gradbene odprtine podboja jaškovnih vrat dvigala na standardno odprtino.
				2kpl			

3. Dobava in montaža nivih jaškovnih vrat: - dvokrilna jaškovna vrata dim. 1200x2000 mm, podboj standard 150x200x50 mm, okno 100x535 mm, ročaj za odpiranje aluminij, ključavnica kronenberg dvojna, blažilec zapiranja diktator. Ko se vrata odprejo stojijo na 90 stopinj. V notranjosti kril ojačitve. Vrata jeklena pločevina oblečena v inox SB.
				2kpl		 

4. Dobava in zamenjava jaškovne tipke antivandal.
				2kpl		

5. Obdelava praga vstopa v kabino dvigala: odstranitev keramike ter dobava in polaganje nove keramike na tla pred vhodom v kabino (keramičarska dela). 
				1kpl						

6. Obdelava okvirjev vrat: ostranitev keramike ter dobava in polaganje keramike po steni zaradi vgradnje novih jaškovnih vrat (keramičarska dela).
				1kpl						

7. Popravilo ometa na zadnji strani jaška.
				1kpl						

8. Transportni stroški (prevoz vrat).						
			

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


	Ogled možen v petek 21.5.2021 med 8 in 12 uro (kontaktni gsm številki za ogled 041-605-675 Dušan in 070-428-328 Blaž).



Kontaktna oseba s strani naročnika ;
Dušan Antlej, mobi: 041 605 675, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si, 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
	Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ menjava jaškovnih vrat na dvigalu _ 114_2021 do najkasneje 24.05.2021 do 10 ure.



                                                                                                              

Dušan Antlej
Elektro delavnica in medicinski plini 
Splošna bolnišnica Celje
041 605 675
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