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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 476-2023-SPH/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

· BATERIJSKA OSCILACIJSKA ŽAGA 3  kom


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_476_2023_ BATERIJSKE OSCILACIJSKE ŽAGE _do najkasneje 15.09.2023  do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
2. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
4. Obveznost izbranega ponudnika 

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: BATERIJSKA OSCILACIJSKA ŽAGA 




PREDRAČUN
	
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1.BATERIJSKA OSCILACIJSKA ŽAGA  
	
	
	3 kom
	

	2. vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme  za obdobje 7 let 
	
	
	
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo 
	

	
	Vrednost  preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2)
	

	
	Znesek DDV v EUR  za  preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme
	

	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	






Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


Sestavni del in priloga ponudbe .



  OBR-3
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:















                                                                                                                                           OBR-4                                                      

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


	Baterijska oscilacijska žaga v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1.  Baterijski pogon
	
	

	1. Baterijski vložek mora biti kompatibilen z obstoječim polnilcem (Synthes, Universal Battery Charger II , ref:05.001.204 
Input:100-240V, 50/60 Hz, 2.8A-1.2A  AC)
	
	

	1. Izdelano iz materiala, ki prenaša ponovno sterilizacijo
	
	

	1. Moč min. 225W,
	
	

	1. Teža z baterijo največ  1,7 kg
	
	

	1. Priložen baterijski vložek (NiMh)
	
	

	1. Imeti mora integrirano elektronsko kontrolo motorja in kapaciteto >1,9Ah in se ne sterilizira
	
	

	1. Glava žage mora omogočati nastavitev rezanja okoli svoje osi po stopinjah 45 stopinj
	
	




Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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postopek: SP/VH




SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME    OBR 5

Ponudnik:
_______________________________

Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in  ORIGINALNEGA  POTROŠNEGA MATERIALA  POTREBNEGA PRI DELOVANJU MEDICINSKIH APARATOV in tehnološke opreme
	01
	
	
	
Potrošni material poraba nastavkov - žagic

	

	 
	 
	 
	

	 
	Zap.št.
	Artikel št. (1)
	Opis-naziv artikla (2)
	 Letna predvidena količina  (3)
	Cena  v EUR  brez DDV za  1 kom (4)
	DDV % (5)
	Cena v EUR  z DDV  za 1 kom (6)
	Skupaj vrednost letna predvidena količina v EUR  z DDV (7)

	 
	1
	 Žagica
	 Žagica za baterijsko žago 90/25/1.27mm
	 100
	 
	 
	 
	

	
	2
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 90/25/1.0 mm
	100
	
	
	
	

	
	3
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago90/13/1.0 mm
	50
	
	
	
	

	
	4
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 70/27/0.8 mm
	50
	
	
	
	

	
	5
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago70/27/1.00 mm
	50
	
	
	
	

	
	6
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 70/27/1.20 mm
	50
	
	
	
	

	
	7
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 70/14/0.60 mm
	50
	
	
	
	

	
	8
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago70/18/1.00 mm
	50
	
	
	
	

	
	9
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 25/5/0.5 mm
	30
	
	
	
	

	
	10
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago 25/10/0,5 mm
	30
	
	
	
	

	
	11
	Žagica
	Žagica za baterijsko žago  25/15/0.5 mm
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR  z DDV (8)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  7 let v EUR  z DDV (9)
	



1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št.
2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5, v vrstice  stolpca  
1. (1) vpišete artikel
1. (2) vpišete  opis-naziv artikla
1. (3)  letna predvidena količina 
1. (4)cena/enoto brez DDV
1. (4) vnesete stopnjo (v %)  DDV
1. (5) vrednost v EUR  brez DDV
1. (6) vnesite vrednost v EUR  z DDV
1. (7) Skupaj vrednost letna predvidena količina v EUR  z DDV 
1. (8) skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 1 leta
1. (9) skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let  















I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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