[image: image1.png]CENTRALNI NADZORNI SISTEM SBC
shema omre3a kemilnin sistemov

SIPN LS\
(& Lot o o
N a.
= Q>S5 gy
&
GRS PN
oS




	Krmilna avtomatika (tehnološko postrojenje) – konec leta 2023: 

	· Kotlovnica 

· Kotel 1

· Kotel 2

· Ostalo postrojenje kotlovnice z distribucijo 

· Meritve pare in porabe

· Nadzor in daljinsko upravljanje kogeneracije

· 2 x SPTE

	· Toplotne podpostaje

· TPP1: T-objekt

· TPP2: Poliklinika

· TPP3: Kirurgija

· TPP4: Pralnica

· TPP5: Očesna ambulanta

· TPP6: Infekcija

· TPP7: Ginekologija

· TPP8: Poliklinika Klima

· TPP9: Urgenca

· TPP10: F1 objekt

· STV10: F1 objekt

	· Hladilne podpostaje

· HLP9: Urgenca

· HLP10: F1 objekt

· Kompresorska postaja

	· Dializa

	· Reverzna ozmoza

	· Kuhinja (prezračevanje)

	· Pralnica:

· tunelska pralnica Senking P18

· Stiskalnica za stiskanje perila na  liniji P18

· Senking sušilni stroj na liniji P18

· Tunelska pralnica Senking P15

· Stiskalnica za stiskanje perila na liniji P15

· Sušilni stroj na liniji P15

	· Mehka voda

	· Klimatske naprave:

· Klimat Ortopedija B01

· Klimat Nevrologija

· Menerga

· Klimat Poliklinika B04

· Klimat Poliklinika B05

· Klimat Rentgen D13

· Rentgen D16

· Hall C08

· Hall C13

· Klimat C11

· Ambulanta / kapelica

· Laboratorij

· Sterilizacija

· Nefrologija C10

· Dializa C09 – C15

· CT-MR diagnostika

· Klimat COB in CIM

· Klimat Patologija

· Klimat Uprava

· Klimat Kuhinja

· Klimat Urologija

· Klimat Septika OP

· Klimat Septika

· Klimat Endoskopija

· Klimat Urgenca OP dvorane

· Klimat Urgenca Pritličje

· Klimat Urgenca Klet

· Klimat Endoskopija

· Klimat Urgenca Kirurška šivalnica

· Klimat Diabetologija

· Klimat MR-2018

· Klimat D06 - OP5

· Klimat CT – 2022

· Klimat Laboratorij – Lekarna (2022)
· Klimat F1 Avla (2023)
· Klimat F1 Pritličje (2023)
· Klimat F1 Klet (2023)

	· Požarne lopute (po klimatskih sistemih)

	· Medicinski plini (na več mestih omrežja medicinskih plinov)

	· Parna postaja

	· Kompresorska postaja

	· Črpališča
· Fekalne vode-staro

· Fekalne vode-novo 2021

· Požarne vode

	· Elektro Razdelilci
· več kot 30 razdelilnih omar po raznih objektih

	· Urologija

	· Septika

	· Urgenca

· Konvektorsko hlajenje in ogrevanje

· Prezračevanje

· Ogrevanje

· Hlajenje

· Termična dezinfekcija

· Kemper

· Prostorska regulacija

	· Transformatorske postaje

· Trafo postaja 1

- Skupaj 137 stikal Schneider (mrežni in agregatni porabniki)

- Naprava za kompenzacijo 2x

· Trafo postaja 2

- Skupaj 149 stikal Schneider (mrežni in agregatni porabniki)

- Naprava za kompenzacijo 2x

· Trafo postaja 3

- Skupaj 77 stikal Schneider (mrežni in agregatni porabniki)

- Naprava za kompenzacijo 

· Diesel električni agregat 2x

· Preklopna polja 3x

· Vezna polja 3x

	· Objekt F1 (novogradnja)

· Prostorska regulacija

· Hlajenje

· Ogrevanje

· Razsvetljava

· Izpust hladne vode

· HELIPORT

· Presurizacija – odvod dima in toplote

· Črpališče fekalnih vod

· Črpališče poplavnih vod

· Črpališče dvigalni jašek

· Medicinski plini (reducirna postaja, zaporne omarice)

	· Požarne centrale

	· Podtalnica

	· Zasilna razsvetljava

	· Postaja medicinskih plinov:

· Oksidul

· Kisik


	CNS – komunikacijsko omrežje Ethernet, CLK, RS485, RS232 in seznam krmilne opreme – konec leta 2023

	· Kotlovnica

· Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor

· CS1H

· Modbus RTU

· 3x črpalke

· Siemens ethernet

· Reverzna ozmoza

	· Pralnica

· Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor

· CJ1M – tunel P15

· CJ1M – tunel P18

· CPM1 – likalni stroj

· CPM1 – stiskalnica P15

· CPM1 – stiskalnica P18

	· Dializa (TP-II) + Modbus TCP + RS485
· Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor

· CS1G-1

· CS1G-2

· Terminal

· RS485:

· kompenzacija
· RS485
· Klimat COB in CIM (lopute)

· ModbusTCP

· Trafo postaja 2:

17x komunikacijski vmesnik

149x preklopna stikala Schneider 

	· Ortopedija 

· C200HE

	· Neurologija 

· C200HE

	· Trafo postaja (TP-I) + Modbus TCP
· CS1H

· Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor

· Terminal

· RS485:

· kompenzacija

· ModbusTCP

· Diesel agregati in preklopno polje (5 krmilnih sistemov)
· Trafo postaja 1:

13x komunikacijski vmesnik

137x preklopna stikala Schneider 

· Trafo postaja 3:
8x komunikacijski vmesnik

77x preklopna stikala Schneider 

	· Telefonska centrala nadzorni računalnik PC

· CX-Supervisor

	· Delavnica elektro vzdrževanja nadzorni računalnik PC 

· CX-Supervisor

	· Delavnica Kompresorska postaja nadzorni računalnik PC 

· CX-Supervisor

	· Klimat COB-CIM-D01
· CJ1M

	· Klimat Rentgen CT-MR
· CJ1M

	· Klimat Dermatologija
· CJ1M

	· Klimat Fizioterapija
· CJ1M

	· Klimat Uprava (brez Lab)
· CJ1M

	· Klimat Poliklinika B05 

· CJ1M

	· Klimat Poliklinika B04
· CJ1M

	· Klimat Transfuzija C11
· CJ1M

	· Klimat Sterilizacija C08+C12
· CJ1M

	· Klimat Interna int. D03
· CJ1M

	· Klimat Patologija PAT
· CJ1M

	· Klimat Septika OP dvorane

· CJ2M

	· Klimat Septika

· CJ2M

	· Klimat Urologija

· CJ1M (urologija) – modbus

	· SEPTIKA (oddelek in OP dvorane)

· Vezano na PLC kompresorska postaja

	· Toplotna podpostaja 1: T-objekt

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 2: Poliklinika

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 3: Kirurgija

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 4: Pralnica

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 5: Očesna ambulanta

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 6: Infekcija

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 7: Ginekologija

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 8: Poliklinika klimat

· CJ2M

· NB terminal

	· Toplotna podpostaja 9 + hladilna podpostaja 9: Urgenca

· CJ2M

· 2*NB terminal

	· Urgentni center celje

· CJ2M

· 2*NB terminal

	· Klimat Urgenca klet

· CJ2M

· terminal

	· Klimat Urgenca pritličje

· CJ2M

· Terminal

	· Klimat Urgenca OP

· CJ2M

· Terminal

	· Klimat Endoskopija

· CJ2M

· terminal

	· Klimat Urgenca kirurška šivalnica

· CJ2M

· terminal

	· Klimat Urgenca diabetologija

· CJ2M

· terminal

	· PLC12-RCNS pri Menerga klimatu (CLK povezava Dializa)
· C200HE

	· PLC2-Ortopedija (CLK povezava Dializa)

· C200HE

	· Pralnica Linija P18

· CJ2M

	· Klimat MR 2018

· CJ2M

· Terminal

	· Števec porabe vode Glazija

· RPi MQTT

	· Klimat Angiografija in Koronarografija

· CJ2M

· Terminal 2x

	· Postaja medicinskih plinov

· CJ2M

· Terminal

	· Hlajenje novi MR 2019

· CP1L

· terminal

	· Klimat D06-OP5

· CJ2M

· terminal

	· Fekalno črpališče

· CJ2M

	· Požarno črpališče

· CJ2M

	· Toplotna podpostaja 10: F1-objekt

· CJ2M

· Terminal

· ModbusRTU črpalke in oprema

· Mbus kalorimetri

	· Priprava STV 10: F1-objekt

· CJ2M

· Terminal

· ModbusRTU črpalke in oprema

· Mbus kalorimetri

	· Hladilna podpostaja 10: F1-objekt

· CJ2M

· Terminal

· ModbusRTU črpalke in oprema

· Mbus kalorimetri

	· Modbus TCP povezave F1 objekt

· Klimat Klet

· Klimat Pritličje

· Klimat Avla

· Razsvetljava

· Sobna avtomatika

· CCR2 termodezinfekcija STV

	· 5.nadstropje F1 objekt (s heliportom)

· CJ2M

· terminal

	· Pritličje F1 objekt (z izpustom hladilne vode)

· CJ2M

· Terminal

· ModbusRTU črpalke in oprema

	· 5.nadstropje F1 objekt – Sistem presurizacije - ODT

· CJ2M

· terminal

	· Klimat CT

· CJ2M

· terminal


	CNS – računalniška oprema (PC računalniki) – konec leta 2023

	· Kotlovnica (2x)

	· Telefonska centrala (2x)

	· Delavnica elektro vzdrževanja

	· Pralnica tunel P18

	· Pralnica tunel P15

	· Kompresorska postaja VNC

	· Transformatorska postaja 1

	· Transformatorska postaja 2 VNC

	· Energetski menedžment
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