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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 650- 2022-DA/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:


DOBAVA IN MONTAŽA PARKIRNEGA SISTEMA


ZAHTEVE
Avtomatska blagajna
Avtomatska blagajna z dodatnim POS terminalom, ki je skladna z zahtevami FURSA in omogoča davčno potrjevanje računov, skladno z veljavno zakonodajo. Možno je plačevanje parkiranja z bankovci, kovanci in bančnimi karticami. Blagajna za storitev parkiranja izstavi račun in vrne preostanek gotovine v kovancih in bankovcih. Vračati mora vse nominacije kovancev in vsaj eno nominacijo bankovcev. Vse prejete kovance mora blagajna uporabljati kot samodejno polnjenje menjalnine. Blagajna mora omogočati nakup izgubljene parkirne kartice. Blagajna mora vsebovati alarmni sistem standarda vsaj Grade1.
Vstopni parkirni avtomat
Vstopni parkirni avtomat ali vstopni parkomat, se nahaja pred vstopno zapornico na parkirišču. Na vstopnem parkirnem avtomatu naključni uporabnik parkirišča, s pritiskom na tipko, prejme plastično parkirno kartico za večkratno uporabo tipa Mifare. Ob parkomatu je v cestišče vgrajena talna zanka, ki zazna vstopajoče vozilo. Vstopni avtomat mora imeti dva podajalca kartic, za slučaj, če se eden okvari.
Izstopni parkirni avtomat
Pri izstopnem parkirnem avtomatu ali izstopnem parkomatu, lociranem ob izstopni zapornici, uporabnik vstavi parkirno kartico v režo parkomata. Po veljavni identifikaciji kartice se sprosti izhod, kartica pa pade v zalogovnik parkomata. Ko v vstopnem parkirnem avtomatu prične primanjkovati kartic, jih operater, ki skrbi za parkirišče, prenese iz izstopnega parkirnega avtomata v vstopni parkirni avtomat. Tako so parkirne kartice lahko uporabljene mnogokrat. Kartice morajo biti plastične, odporne na vodo in prah. 
REFERENCA
Izvajalec mora imeti pridobljeno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja in zaposlenih vsaj 5 varnostnih tehnikov. Imeti mora 24 urno dežurno službo za vršitev intervencijskih popravil. Izvajalec mora navesti vsaj 10 objektov v Sloveniji z enakim tipom parkirnega sistema. Sistem za delovanje ne sme imeti stroškov za davčno potrjevanje računov, razen v primeru zakonskih sprememb.
		

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Dušan Antlej., tel.št. 041 605 675, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_650_2022_ DOBAVA IN MONTAŽA PARKIRNEGA SISTEMA_2022 do najkasneje 10.11.2022 do 12 ure.




Vanja Herman Gril mag.manag.	
Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev 
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