                                                                       [image: Slika, ki vsebuje besede logotip

Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:681-2023-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»ANESTEZIJSKI VOZIČKI«  10 KOM


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_681_2023_ ANESTEZIJSKI VOZIČKI  do najkasneje 24.11.2023 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:ANESTEZIJSKI VOZIČKI



PREDRAČUN

	

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. ANESTEZIJSKI VOZIČKI
	
	
	10 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV za 1 kom (1)
	

	
	Znesek davka za opremo za 1 kom
	

	
	Skupaj vrednost v EUR z DDV za 10 kom

	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:














 OBR 2     
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Anestezijski vozički, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami                 10 kom
	Opomba 

	1.Ohišje in predali so narejeni iz dveh plasti pločevine v samo podporni konstrukciji
	

	2. Razporeditev predalov (z vrha):
- 2 po celotni dolžini,
- 4 polovični dva v vsaki vrsti ( skupaj 8 predalov)
	

	3.Predali omogočajo popolni izvlek
	

	4.Fronte predalov je možno sneti za učinkovitejše čiščenje notranjosti
	

	5.Vsi predali opremljeni s tesnilnimi trakovi – zagotavljajo neslišnost pri premikanju 
	

	6.Predali imajo sistem, ki predale avtomatično povleče nazaj, kar zagotavlja da ostanejo zaprti  med premikanjem (airmatic shock system)
	

	7.Dimenzija 600 x 1010 x 605 mm (ŠxVxG)  dopustno odstopanje +/- 3%
	

	8.Delovna površina obdana s štiristranskim robom. Višina ob hrbtni strani vsaj 100 mm – ob obeh straneh se višina roba rahlo niža 
	

	9.Kolesa električno prevodna, dvojna fi 125mm
	

	10.Dva kolesa opremljena z zavorama, eno kolo z blokado v smeri vožnje
	

	11.Ob strani ročaj za vodenje vozička
	

	12.Integrirani zaščitni odbijači
	

	13.Barvo ohišja po izboru uporabnika 
	

	14.Dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
	

	Dodatne zahteve:

	15.Razdelilnik predala z vsaj 14 prostori za shranjevanje    2 kom (za predala po celotni dolžini) 
	

	16.Razdelilnik predala s 3 prostori za shranjevanje 4 kom (za predale polovične velikosti) 
	

	17.Nosilni element z dispenzorjem ki vsebuje 3 velike in 5 malih posod za drobni material – nastavljiv po višini
	

	18.Na hrbtni strani cevni nosilci višine cca 1500 mm z dodatno šino za dodatno opremo
	

	19.Na cevnih nosilcih dodatna polica, nastavljiva po višini, dimenzije cca 600 x 300 mm  dopustno odstopanje  +/- 3 %
	

	20.Ob strani vozička dodatna šina dolžine vsaj 460mm  in šinske pritrdilne spojke 3 kom
	

	
	






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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