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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:288-2019-VH/MŠ
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike k izdelavi ponudbe skladno s tehničnimi zahtevami za:

»RADIJSKA POSTAJA IN NAPAJALNIK«


Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_RADIJSKA POSTAJA IN NAPAJALNIK_288_2019  do najkasneje 16.7.2019 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
2. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
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postopek:  VH/MŠ



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: RADIJSKA POSTAJA IN NAPAJALNIK

PREDRAČUN

	



	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. Radijska postaja ročna v skladu s tehničnim opisom A

	
	
	4  kom
	

	2. Radijska postaja v skladu s tehničnim opisom B
	
	
	1 kom
	

	3. Mrežni napajalnik v skladu s tehničnim opisom C
	
	
	1 kom
	

	4. Programiranje in priklop na obstoječi radijski sistem
	
	
	1 kom
	

	
	Vrednost v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	




Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika
  
                                                                                                                                         OBR-4

                                                      

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	



	Tehnične zahteve opreme A:

	1. Radijska postaja 
	Obkrožite ustrezno
· DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve 
· NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve 
	Opomba 

	1. VHF (136-174 MHz)
	DA
	NE
	

	2. 1000 kanalov 
	DA
	NE
	

	3. Moč oddajnika/5W
	DA
	NE
	

	4. 4-vrstični barvni zaslon
	DA
	NE
	

	5. Možnost priključitve zunanjega mikrofona z zvočnikom
	DA
	NE
	

	6. Najmanj 5 programibilnih gumbov za izboljšanje enostavnosti uprabe
	DA
	NE
	

	7. Gumb za zasilni izhod za pomoč pri hitrem odzivu na kritične incidente
	DA
	NE
	

	8. Zmogljivost digitalnega telefona
	DA
	NE
	

	9. Možnost sofisticiranih klicev v sili, ki pomagajo zagotoviti varnost zaposlenih
	DA
	NE
	

	10. Možnost skeniranja kanalov
	DA
	NE
	

	11. VOX zmogljivost
	DA
	NE
	

	12. Vodoodporna in protiprašna
	DA
	NE
	

	13. Združljiv analogni način
	DA
	NE
	

	14. 5 tonskih signalov
	DA
	NE
	

	15. Zaščita okolja IP57
	DA
	NE
	

	16. Baterija Li-ION, vsaj 1600mAh
	DA
	NE
	

	17. Namizni inteligentni polnilec
	DA
	NE
	





	Tehnične zahteve opreme B:

	2. Radijska postaja 
	Obkrožite ustrezno
· DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve 
· NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve 
	Opomba 

	1. Frekvenčni obseg 136-174 MHz
	DA
	NE
	

	2. Pasovna širina 12.5.kHz
	DA
	NE
	

	3. Vrsta modulacije: 11KOF3E, 7K60FXE IN 7K60F1E (12,5 KhZ 4FSK), 7K60F1D in 7K60FXD (12,5kHz 4FSK)
	DA
	NE
	

	4. Sodostop TDMA
	DA
	NE
	

	5. Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih
	DA
	NE
	

	6. Maksimalna deviacija pri 12,5 kHz+/-2,5 kHz
	DA
	NE
	

	7. Intermodulacija več kot 70 dB
	DA
	NE
	

	8. Stabilnost frekvence: +/-0,5 PPM
	DA
	NE
	

	9. Analogna občutljivost >0,3uV za 12dB SINAD
	DA
	NE
	

	10. Digitalna občutljivost >0,3uV pri 5% BER
	DA
	NE
	

	11. Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1,-2,-3
	DA
	NE
	

	12. Prenos podatkov IP in Non IP – preko USB vmesnika
	DA
	NE
	

	13. Možnost delovanja v radijskem sistemu LCP (linked capacity plus)
	DA
	NE
	




	Tehnične zahteve opreme C:
	
	

	3. Mrežni napajalnik
	Obkrožite ustrezno
· DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve 
· NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve 
	Opomba 

	1. Napajalnik z nosilcem za radijsko postajo ter N priključnim antenskim konektorjem
	DA
	NE
	

	2. Tip napajalnika – analogni s transformatorjem
	DA
	NE
	

	3. Izhodna napetost: 13,2 V
	DA
	NE
	

	4. Največja obremenitev: 10 A
	DA
	NE
	

	5. Priključni konektor za priklop akumulatorja za rezervno napajanje
	DA
	NE
	

	6. Polnjenje akumulatorja za rezervno napajanje
	DA
	NE
	

	7. Elektronski preklop na delo z baterijo v slučaju izklopa mreže
	DA
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