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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                   Postopek:EN_N_14_2026 MŠ_
      21.01.2026                                                                                                                                                                 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK IN KOMPONENT KONTROLE PRISTOPA« ZA OBDOBJE 1 LETA v predvidenem obsegu, kot izhaja v nadaljevanju.



1. PREVENTIVNI SERVIS SISTEMA »PAMETNIH KLJUK«


Naročnik ima trenutno nameščenih 80 pametnih kljuk, ki so predmet vzdrževanja.
Preventivni servis se izvaja 3-krat letno, in sicer vsake 4 mesece.

Preventivni servis zajema naslednje storitve:
· pripravo na vzdrževalna dela,
· vizualni pregled instalacij in čiščenje,
· funkcionalno kontrolo in pregled delovanja sistema,
· preizkušanje funkcij ter odpravo okvar na napravah zaradi normalne obrabe, vključno s popravili, nastavitvami in manjšimi, predhodno dogovorjenimi korekcijami,
· dokumentiranje posebnih opažanj,
· podajanje predlogov za izboljšave in posodobitve,
· vodenje evidence preventivnega vzdrževanja.

Izvajalec mora pred začetkom del naročniku posredovati okvirni načrt preventivnega servisa s časovnim obsegom. Termin izvedbe se uskladi z naročnikom in prilagodi njegovemu delovnemu procesu.
Dela se lahko izvajajo med 7.00 in 15.00 uro, vse dni v tednu. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.
Po izvedbi servisa mora delovno okolje ostati čisto. Izvajalec je dolžan na lastne stroške odstraniti vso odpadno embalažo ter izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov v zvezi z odvozom, uničenjem ali drugimi stroški odstranjevanja odpadkov. Čiščenje in odstranitev odpadkov je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del.



2. KURATIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK«

Kurativna vzdrževalna dela, ugotovljena ob okvari, se obračunavajo po dejansko opravljenih urah in dejansko vgrajenem materialu.
Kurativno vzdrževanje zajema odpravo napak in okvar na podlagi poziva predstavnika naročnika. Dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času (ponedeljek–petek, od 7.00 do 17.00), ob nujnih intervencijah pa tudi izven rednega delovnega časa.
Servisna dela se obračunavajo na podlagi:
· dejansko opravljenih ur,
· dejansko porabljenega materiala,
in sicer po veljavnem ceniku. Vrednost urne postavke je pogodbeno določena.
Število opravljenih ur in vrsto del potrdi predstavnik naročnika. Naročnik bo storitve naročal sukcesivno, glede na dejanske potrebe.	

				
3. NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME

Predmet ponudbe vključuje:
· posodabljanje programske opreme in sistema,
· telefonsko svetovanje osebju naročnika pri:
· diagnostiki in odpravi napak,
· ponovnem zagonu sistema po popravilu,
· težavah pri upravljanju sistema,
· spreminjanje nastavitev programske opreme (npr. spremembe parametrov, časovnih nastavitev ipd.) preko tele-servisa, na zahtevo naročnika.



4. DOBAVA, MONTAŽA IN SERVISIRANJE KOMPONENT KONTROLE PRISTOPA IN PAMETNIH KLJUK

Standardna kljuka s ščitom Euro profila

Standardna kljuka s ščitom Euro profila mora izpolnjevati naslednje zahteve:

•	komunikacija od središča do spletnega sistema za kontrolo pristopa,
•	kompatibilnost z vsemi evropskimi vgradnimi ključavnicami,
•	glavna elektronika (RFID + radio) nameščena na zunanji strani, varnostno pomembna elektronika pa v notranjosti,
•	zunanja kljuka se prosto vrti, notranji ročaj je vedno vpet,
•	omogočen vstop s prednostno poverilnico za nujni dostop (najmanj 10 prednostnih poverilnic) v primeru okvare ali izgube komunikacije s sistemom kontrole pristopa,
•	omogočeno pametno upravljanje s poverilnicami,
•	LED signalizacija stanja delovanja (zelena, rdeča, utripajoča rdeča),
•	v primeru izpada električne energije mora sistem kljuke nemoteno delovati na notranji vir napajanja (baterija), s takojšnjim samodejnim preklopom,
•	skladnost s standardom EN 16035:2012,
•	prikaz kapacitete baterije oziroma indikator potrebe po zamenjavi baterije.

Obseg dobave pametnih kljuk

Dobava mora vključevati:

•	kljuko s ščitom in baterijo,
•	pritrdilni material (vijaki), šablono za vrtanje ter orodje za vstavljanje kablov,
•	orodje in brezžični ključ,
•	dodatno baterijo,
•	pokrivno ploščo za prekrivanje obstoječih lukenj,
•	namestitev modema, ki omogoča priklop vsaj petih sistemov pametnih kljuk, pri čemer mora biti zagotovljena povezava modema preko Wi-Fi,
•	navodila za namestitev in uporabo.

Drugo – pametne kljuke

•	sistem mora omogočati izvajanje servisa na daljavo,
•	garancija za dobavljeno opremo mora znašati najmanj 12 mesecev.

Dobava, montaža in servisiranje opreme za kontrolo pristopa

Poleg pametnih kljuk mora ponudnik zagotoviti tudi dobavo, montažo in servisiranje opreme za kontrolo pristopa, vključno s čitalci brezkontaktnih identifikacijskih medijev, kot del nadgradnje že obstoječega sistema kontrole pristopa naročnika.
Čitalci morajo omogočati varno in zanesljivo identifikacijo oseb ter biti integrabilni z obstoječim centralnim krmiljenjem sistema kontrole pristopa.

Tehnične in varnostne zahteve čitalcev

Čitalniki kontrole pristopa morajo izpolnjevati najmanj naslednje zahteve:
•	brezkontaktno branje identifikacijskih medijev na frekvenci 13,56 MHz ter podpora NFC tehnologiji,
•	podpora brezkontaktnim ID karticam, obeskov in mobilnim poverilnicam, vključno z varnimi tehnologijami MIFARE DESFire EV1, EV2 in EV3,
•	možnost identifikacije s pametnimi telefoni (Android z NFC, iOS z BLE),
•	komunikacija s krmilnimi enotami sistema kontrole pristopa preko RS485 ali opcijsko USB,
•	večbarvna LED signalizacija stanja delovanja in zvočna signalizacija,
•	zaščita identifikacijskih podatkov z uporabo šifrirane komunikacije in vgrajenih varnostnih mehanizmov,
•	možnost omejitve ali izklopa uporabe varnostno manj ustreznih identifikacijskih medijev,
•	zaščita pred nepooblaščenimi posegi (antitamper zaščita),
•	varno upravljanje in posodabljanje programske opreme čitalcev,
•	primernost za notranjo in zunanjo montažo, s stopnjo zaščite najmanj IP65,
•	delovanje v temperaturnem območju najmanj od –10 °C do +60 °C,
•	skladnost s standardi za sisteme kontrole pristopa (npr. SIST EN 60839-11-1:2013) ter z veljavno zakonodajo in CE zahtevami.

Ponudnik mora priložiti:
•	tehnične podatke in specifikacijo čitalnikov, izdane s strani proizvajalca,
•	dokazilo o skladnosti s standardi za sisteme kontrole pristopa (npr. SIST EN 60839-11-1:2013).

Oprema mora omogočati integracijo z obstoječim centralnim krmiljenjem sistema kontrole pristopa naročnika ter biti primerna za notranjo in zunanjo montažo.


5. DOBAVA MEHANSKIH KLJUČAVNIC IN MEHANSKIH KLJUČEV

Predmet dobave je izdelava mehanskih ključev za obstoječe cilindrične vložke na podlagi obstoječih ključev oziroma kombinacij cilindrov.
Po potrebi se izvede tudi izdelava novih cilindričnih vložkov, prilagojenih obstoječemu sistemu zaklepanja, tako da omogočajo uporabo že obstoječih ključev.
Dobava vključuje tudi izdelavo zaščitenih oziroma patentiranih cilindričnih vložkov in pripadajočih ključev, ki onemogočajo nepooblaščeno kopiranje ter zagotavljajo sledljivost izdelave.


POROČANJE
Po vsakem preventivnem ali kurativnem posegu mora izvajalec naročniku predložiti poročilo (delovni nalog), ki vsebuje:
· število opravljenih ur,
· naziv naprave,
· lokacijo/oddelek,
· količino in vrsto vgrajenega materiala,
· ceno materiala,
· garancijsko obdobje,
· izjavo o brezhibnem in varnem delovanju naprave.


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Navedene vrednosti vključujejo letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme. Naročnik ne bo poravnaval ločenih postavk za stroške prihoda, ure na poti, dnevnice, kilometrina, drugo. 
· Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika Gregor Kovač.
· Izvajalec se obveže, da bo izvajal  vzdrževanje opreme  izključno  strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljen certifikat o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdan s strani učnega servisnega centra proizvajalca. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni oz v roku kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila




Ponudba mora veljati tri mesece po poteku roka za oddajo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika :
- Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon., tel.št. 03 423 30 76, elektronska pošta matjaz.stinek@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_14_2026 VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK IN KOMPONENT KONTROLE PRISTOPA« ZA OBDOBJE 1 LETA do najkasneje 26.01.2026 do 12 ure.
                                                                                       
                                                                      Vodja službe za nabavo nemedicinske 
                                                              opreme in nemedicinskega potrošnega materiala
           
  Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


Priloge: 
· Predračun
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
· Hišni red

PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi javnega naročila EN_N_14_2026 VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK IN KOMPONENT KONTROLE PRISTOPA« ZA OBDOBJE 1 LETA

Ponudnik:
_____________________________________

	
	VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK« ZA 2 LETI  
	enota 
	količina
	cena na enoto brez DDV
	znesek brez DDV

	1
	Preventivni servis za 1 leto
	pavšal
	3
	 
	 

	2
	Cena delovne ure za popravila in intervencije v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro)
	ura
	200
	
	

	3
	Cena delovne ure za popravila in intervencije v izven rednega delovnega časa (ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih)
	ura
	50
	
	

	4
	Material-rezervni deli po vsakokratni ponudbi
	
	
	
	20.000,00

	 
	SKUPAJ BREZ DDV
	 
	 
	 
		

	
	Znesek davka

	
	
	
	

	
	Vrednost v EUR z DDV

	
	
	
	


Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal dokumentacijo javnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil razpisno dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.
Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.
Naročniku izjavljamo, da:
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;
- so ponujene cene, na katerih temelji ponudbena cena, fiksne in se v času do izpolnitve pogodbenih obveznosti ne bodo spremenile 
-  navedene vrednosti vključujejo ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja.

Podpisnik v imenu gospodarskega subjekta:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
	





IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »VZDRŽEVANJE SISTEMA »PAMETNIH KLJUK IN KOMPONENT KONTROLE PRISTOPA« ZA OBDOBJE 1 LETA«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.
· 
Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.


[bookmark: _Hlk150755736]Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   


HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.
Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.
Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.
Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev
Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 
Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 
Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.
Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.
Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).


VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 
Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.
Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 
Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 
Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· primerno urediti delovišče,
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,




Datum:	Žig	                                          Podpis izvajalca del:
_____________________		______________
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