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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                       Postopek: EN_N 189-2025-KT/MŠ_
 Datum: 1.10.2025                                                                                                                                                                         

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 


ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOL 11 KOM

Nosilnost in obremenitev stola
Delovni stol mora omogočati nemoteno aktivno-dinamično sedenje (uravnotežen pritisk naslona na hrbet uporabnika) različnim osebam s telesno težo do minimalno 120 kg kar ponudnik dokazuje s tehnično dokumentacijo izdelka. 

Kolesca
Tekalna površina kolesc mora biti za trdo talno podlago (vinil).

Podnožje
Nosilno podnožje mora biti petkrako, izdelano iz kovine. Premer podnožja mora imeti zaradi stabilnosti stola minimalno 68 cm.

Dvižni mehanizem delovnih stolov
Zahtevana je kvalitetna plinska izvedba dvižnega mehanizma. Poleg funkcije višinskega nastavljanja mora imeti tudi funkcijo amortizerja oz. blažilca, tudi v najnižjem položaju. Dvižni mehanizem mora omogočati nastavitev višine sedala minimalno 12 cm. Ponudnik mora zagotavljati nabavo ali zamenjavo različnih dvižnih mehanizmov glede na višino uporabnika.

Mehanika
Stol mora imeti sinhro ali primerljiv mehanizem, ki mora omogočati sinhrono dinamično sedenje uporabnika, kar pomeni, da se stol ves čas odziva delu in gibanju sedečega. Sinhrona mehanika mora imeti zvezno nastavljivo moč pritiska naslona na hrbet uporabnika (glede na težo uporabnika, nastavljivo od 45 kg do minimalno 120 kg). Mehanika mora sinhrono uravnavati nagibanje sedišča in naslona, kar pomeni, da mora mehanika ob spremembi naklona naslona samodejno spremeniti nagib sedišča (razmerje sedalo / naslon cca. 1:2) in s tem optimirati kot sedenja uporabnika. 

Sedišče
Velikost in oblika sedišča mora ustrezati vsem zahtevam ergonomije. Uporabniku mora omogočati optimalno sedenje brez motene cirkulacije krvi v kolenskem sklepu. Sedežni del mora biti širine med 45 in 48 cm. Zaželeno je, da ima ponujeni model stola možnost izbire vsaj dveh širin sedala. Sedišče mora biti nastavljivo po globini.

Naslon
Naslon stola mora biti ergonomsko oblikovan tako, da omogoča pravilno oporo ledvenega dela hrbtenice, v naslonu mora biti vgrajena po višini nastavljiva ledvena opora. Naslon mora omogočati nastavitev po višini.

Vratna opora
Stol mora omogočati oporo za vratni del hrbtenice. Nastavitev vzglavnika stola mora biti po višini. Stol mora omogočati odstranitev vzglavnika.



Opirala za roke
Zahtevana so 3D opirala za roke, nastavljiva po višini (min. 15 cm), širini, vzdolžno in vstran.. Obloga rokoopiral iz mehkega materiala. Ročice za nastavitve in prilagoditve stola: Vse ročice (gumbi) za nastavitev stola morajo biti pozicionirane tako, da so na dosegu rok uporabnika, ko je ta v sedečem položaju, da uporabnik lahko enostavno in brez nepravilnih gibov prilagodi nastavitve. Material mora omogočati mokro čiščenje in razkuževanje, ki niso na osnovi alkohola.

Material za oblazinjenje sedala in naslona
Material za hrbtni naslon mora biti iz prednapete mreže. Lastnost materiala mora omogočati enakomerno porazdelitev teže osebe po sedežu in hrbtu. Omogočati mora prilagoditev obliki uporabnika (obris človeškega telesa). Material mora omogočati, da zrak in vlaga prehajata skozi, za zagotavljanje preprečevanja telesne toplote in nabiranja vlage. Zaželeno je, da mora material biti dobavljiv v grafitni, antracit ali črni barvi. Material mora omogočati mokro čiščenje in razkuževanje z razkužili, ki niso na osnovi alkohola.

Standardi, certifikati in dokazila o ustreznosti
Stoli morajo ustrezati slovenskim oz. evropskim standardom SIST EN 1335-1:2020, SIST EN 1335-2:2019 in SIST EN 1335-3:2010 za delovne stole tako z vidika kakovosti in varnosti izdelka (npr. GS certifikat ali primerljiv slovenski certifikat).

Ergonomski certifikati 
Stoli morajo imeti ergonomski certifikat (npr. TÜV certifikat za ergonomijo ali ustrezen primerljiv certifikat za ergonomijo pooblaščene slovenske ali evropske inštitucije).

Garancija in servis
Garancija za ogrodje in mehanizem stola mora biti najmanj 24 mesecev. Dobava nadomestnih delov in servisiranje morata biti zagotovljena vsaj 36 mesecev po izteku garancijske dobe.


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki.  Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Klavdija Trunkl)

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Klavdija Trunkl, uni. dipl.ekon., tel.št. 03 423 35 35, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta klavdija.trunkl@sb-celje.si


Ponudbe pošljite 	izključno na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_189_2025 ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI 6.10.2025 do 12.00 ure.

Pripravila: Klavdija Trunkl
                                                                                                              

                                                                                         Vodja nabave nemedicinske opreme in storitev
       Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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postopek:  KT/MŠ



PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega javnega naročila EN_N_189_2025  ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
	Zap.št
	Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)
	Količina
	Proizvajalec/model
	Cena/ enoto
v EUR brez DDV
	Vrednost v EUR brez DDV
	DDV%
	DDV
	Ponudbena vrednost 
v EUR z DDV

	1
	ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOL
	11 kom
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vrednost skupaj brez DDV:
Znesek DDV:
Skupaj z DDV:
	


Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v enotnih cenah ponudbenega predračuna. Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal dokumentacijo  ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo. Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil razpisno dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni razpisni dokumentaciji. Rok veljavnosti ponudbe je 30 dni od roka za oddajo ponudbe.
Podpisnik v imenu gospodarskega subjekta

Datum:
Podpis in žig:
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Cg Splosna bolnisnica Celje




