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[image: image3.jpg]Da bo celotna podoba usmerjeval ohranila enotnost
smo za vse tekste in podloge uporabljene na usmerjevalnih in oznagevalnih tablah izbrali naslednje barve:
(prilagamo vam vzoréno karto folij)
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folija: mactac 9839-22

RAL: 5006

folija: mactac 9809-09

RAL: 1023

folija: mactac 9859-12

RAL: 3001

folija: mactac 9889-02

RAL: 7012

folija: mactac 9889-00

RAL: 2005



[image: image4.jpg]Na vratih je doviljena samo oznacba Stevilke prostora.
Izdelana je iz samolepilne folije MACTAC serije 9800 s,
vdoloceni tipografiji in velikosti.

Prilepi se na strani kluke, 10cm od podboja, 175cm navzdol.
Barva je odvisna od barve vrat (svetla vrata sive ¢rke,

temna vrata rumene ¢&rke). Drugih barv za oznacbe na vratih
niso dovoljene.
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[image: image5.jpg]Lamele s pus¢ico so samostojne, kvadratne oblike, tako da jih lahko ob
morebitnih spremembah namembnosti prostorov medsebojno menjujemo.

Puscice so vedno sive barve (MACTAC 9889-02).

Na lameli so postavljene kot je razvidno iz predloge.
Dimenzije se spreminjajo proporcionalno glede na velikost lamele.
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Asist. mag.
BOGDAN FLUDERNIK, dr. med.
specialist kirurg

Asist. mag.
ANDJELO VUCGAJ, dr. med.
specialist kirurg

Asist. mag.
ANDREJ SIKOVEC, dr. med.
specialist kirurg

prim. JOZE AVZNER, dr. med.
specialist kirurg

Mag. ZLATAN TKALEC, dr. med.
specialist kirurg

Mag. MILENA OSOLE, dr. med.
specialistka kirurginja

TOMO SIBLI, dr. med.
specialist kirurg

IGOR CERNI, dr. med.
specialist kirurg

Vse table ambulant so opremljene z lamelami, kamor zdravnik namesti magnetek z
svojim imenom in delovnim ¢asom.

MozZne pa so namestitve lamel za vse informacije, katere se po potrebi menjujejo.

Napisi na teh magnetkih so izvedeni v sitotisk tehniki, uporablja pa se
font American Typewriter, kot je v spodnjem primeru.
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Za tablice katere oznadujejo prstore v Splo3ni bolni$nici Celje smo

zaradi enotnosti oznaevanja in moznosti enostavne menjave prostorov
brez dodatnih stroskov izbrali ALU SIGN sistem - srebrno eluksirane lamele.

Tablice so sestavljene po naslednjem sistemu: %
1. 200X31mm barvna lamela (barva dolo¢i stroko) TE NA
rumena - internistiéne stroke SEBNE

modra - operativne stroke
rdeca - enote skupnega pomena
2. 200X93mm oznac¢ba prostora

Vse dodatne lamele so po zahtevah vodij oddelkov.
Mozne pa so: 200x31mm navadna ali z utorom in pa
200x62mm navadna ali z utorom.
Kakrsna koli druga dimenzija po projektu ni dovoljena.
Zakljucki tabel so iz pravokotnega aluminjastega profila.

Napisi so izdelani iz folie MACTAC 9839-22 v tipografiji in postavitvi kot
je prikazana na vzorcu.

Pritrjujejo se vedno na strani kljuke 5cm od podboja,
zgorniji rob tablice pa na viSini 175cm

M1:2

AVDIOLOSKA
AMBULANTA

Sestra:

Zdravnik:

Prosimo pocakaijte
na poziv:
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Za tablice katere oznacujejo oddelke v Splo$ni bolni$nici Celje smo
zaradi enotnosti oznagevanja in moznosti enostavne menjave
brez dodatnih stroSkov izbrali ALU SIGN sistem - srebrno eluksirane lamele.

Tablice so sestavljene po naslednjem sistemu:

1. 300-500X31mm barvna lamela (barva doloéi stroko)
rumena - internisti¢ne stroke
modra - operativne stroke
rdeda - enote skupnega pomena

2. 300-500X156mm oznacba oddelka

Vse ostale lamele so po zahtevah vodij oddelkov.
MozZne pa so: 300-500x31mm eluksirana, 300-500x62mm eluksirana,
300-500x93mm eluksirana in 300-500x125mm eluksirana.

Kakrsna koli druga dimenzija po projektu ni dovoljena.
Zakljucki tabel so iz pravokotnega aluminjastega profila.

Napisi so izdelani iz folie MACTAC 9839-22 V tipografiji in postavitvi kot
je prikazana na vzorcu.

Pritrjujejo se vedno na strani kljuke 5cm od podboja,
zgorniji rob tablice pa na visini 175cm
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ODDELEK ZA
OTORINOLARINGOLOGIJO
IN CERVIKOFACIALNO
KIRURGIJO

obiski:
pon. - pet. od 15.00 - 16.00 ure
sob., ned. in prazniki od 13.00 - 15.00 ure

otroci obiski: od 10.00 - 18.00 ure
obiski so dovoljeni samo starSem
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CB Splosna bolnlsnlca Celje

Za tablice s katerimi usmerjamo v Splo3ni bolniSnici Celje smo
zaradi enotnosti oznagevanja in moznosti enostavne menjave prostorov
brez dodatnih stroskov izbrali ALU SIGN sistem - srebrno eluksirane lamele.

Tablice so sestavljene po naslednjem sistemu:
1.993 X 62 + 62 X 62
2.962 X 93 +93X93
3.931X124 +124X124
4. 900X156 +156X156

Te dimenzije se uporabljajo za enojna usmerjevala.

Kakrsna koli druga dimenzija po projektu ni dovoljena, edino za vedja skupinska
usmerjevala, kjer se mora glede na prostor, prehodnost in vidljivost izdelati
namenski projekt.

Zakljucki enojnih usmerjeval so PVC, skupinskih pa pravokotni alu eluksirani.
Napisi so izdelani iz folje MACTAC 9839-22 V tipografiji in postavitvi kot

je prikazana na vzorcu.

Puscice so vedno sive (predpisana barva), oblika in postavitev glede na

smer pa je to¢no opisana na listu 3 (puscice)

Pritrjujejo se vedno tako da je zgornji rob tablice pa na viSini 175cm

& Odsek za operativno zdravljenje

M 1:5

Odsek za operativno zdravljenje

Odsek za novorojencke
in nedonosSencke

in nedonosencke

( Odsek za novorojencke
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[image: image10.jpg]Za vse napise na steklu se uporablja modra folija MACTAC serije 9800 S, dolo€ene v barvnem katalogu.

Visine ¢rk ki so 75, 50 in 30mm se dolocijo glede pomembnosti teksta.

- oznacba prostora 75mm
- delovni ¢as 50mm
- ostalo spremno besedilo 30mm
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[image: image11.jpg]Zunanja kX
usmerjevala

Vse zunanje usmerjevalne table so zaradi enotnosti pri ozna€evanju izdelane iz v projektu
dolo¢enih materialov in dimenzij

Nosilna konstrukcija: ALU SIGN noge fi 60mm prasno barvano RAL: 5006

Table: KOMATEX plo3&e debeline 6mm, ki so Ze tovarnidko obarvane (rumeno in modro).
Rumeni del je vedno enakih dimenzij (1220X500),

modri pa se po Visini spreminja glede na zahtevani tekst in to za 500 mm

Napisi: Folija MACTAC 9800 S (5-7 let), velikosti &rk in razmiki med vrstami pa so razvidni iz
spodnijih prilog.
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