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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                   Postopek:EN_N_3-2026-KT/MŠ_
  Datum: 8.1.2026                                                                                                                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

 DOBAVA, MONTAŽA IN POPRAVILO INŠTALACIJ 2026

	Zap.št
	Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)
	
	količina

	1
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.25-6,3 SIEMENS
	kpl
	1

	2
	Tripotni prirobnični ventil vxf 42.32-10 SIEMENS
	kpl
	1

	3
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.40-16 SIEMENS
	kpl
	1

	4
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.50-31,5 SIEMENS
	kpl
	1

	5
	Motorni pogon SAX61.03 AC/DC 24 V, DC 0-10 V
	kpl
	3

	6
	Kanalsko tipalo QFM 21.60 SIEMENS
	kpl
	1

	7
	Preizkus tesnosti hladilnih naprav nad 3 kg freona
	kpl
	4

	8
	Servis hladilnih agregatov do 70 kw
	kpl
	4

	9
	Redni letni servis vodnih konvektorjev
	kpl
	1

	10
	Regulator RHOSS KTCV za konvektor
	kpl
	5

	11
	Regulator ARMEC za konvektor
	kpl
	3

	12
	Črpalka WILO IPL 25/70
	kpl
	2

	13
	Črpalka GRUNDFOS ZP - 32 - 120/2
	kpl
	2

	14
	Servis vodnih filtrov JUDO DN 100
	kpl
	6

	15
	Potopna črpalka GRUNFOS AP 80
	kpl
	1

	16
	Rešetke ( odvodne ) KD 4 - demontaža, pranje, ponovna montaža.
	kpl
	70

	17
	Ventili odvodni PV 100 - demontaža, pranje, ponovna montaža.
	kpl
	32

	18
	Čiščenje odvodnih kanalov II., III., V., nadstropje + dermatologija
	tm.
	300

	19
	Ventilator za glukolni izmenjevalalec kot napr. ZIENL-ABEGG
	kom
	2

	20
	Demontaža starega absolutnega filtra ( odstranitev difuzorja, kemično čiščenje komore, montaža novega absolutnega filtra, meritve ) dim: 610 x 610 x 150 h13, 457 x 457 x 150 h 13 ( Cena naj vsebuje izvedbo del brez ambsolutnega filtra)
	kpl
	100

	21
	Stropni konvektor štiri cevni 4 kw komplet ventili in termo glavo, prostorskim regulatorjem, demontaža montaža, priklop na omrežje, električni priklop, odtok kondenzata
	kpl
	3

	22
	Režijska ura – KV monterja
	ur
	85

	23
	Intervencijska ura
	ur
	1

	
	
	
	




1. Osnova za realizacijo storitve  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Količine v povpraševanju so okvirne. Naročnik bo storitve naročal na osnovi dejanskih potreb.

3.  Naročilo bomo izdajali sukcesivno v obdobju koledarskega leta 2026. 

4.  Rok izvedbe naročenih del je 7 delovnih dni od oddaje naročila

5. Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.
 
6.  Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške in izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del.

7. Ponudba mora veljati najmanj eno leto od  poteka roka za oddajo ponudbe.

8. Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in vgrajenega materiala.  Podpisnik delovnega naloga je pristojna oseba naročnika storitve.

9. Naročnik se zavezuje naročeno ter  opravljeno storitev plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo za izbor:
Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Priloge:
1.	Ponudbeni predračun
2.	Izjava o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika
3.	Hišni red



Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Klavdija Trunkl, uni. dipl.ekon., tel.št. 03 423 35 35, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta klavdija.trunkl@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_3_2026 DOBAVA, MONTAŽA IN POPRAVILO INŠTALACIJ  do najkasneje 14.1.2026 do 12 ure.



Pripravila:
Klavdija Trunkl
                                                                                                            Vodja nabavne službe
                              Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon
PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega javnega naročila  EN_N_3_2026 DOBAVA, MONTAŽA IN POPRAVILO INŠTALACIJ
oddajamo ponudbo:
Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
	Zap.št
	Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)
	Količina
	Cena/ kom 
v EUR brez DDV
	Vrednost/ kom v EUR brez DDV
	DDV%
	DDV
	Ponudbena vrednost 
v EUR z DDV
	

	1
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.25-6,3 SIEMENS
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	2
	Tripotni prirobnični ventil vxf 42.32-10 SIEMENS
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	3
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.40-16 SIEMENS1 
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	4
	Tripotni prirobnični ventil VXF 42.50-31,5 SIEMENS
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	5
	Motorni pogon SAX61.03 AC/DC 24 V, DC 0-10 V
	3 kpl
	
	
	
	
	
	

	6
	Kanalsko tipalo QFM 21.60 SIEMENS
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	7
	Preizkus tesnosti hladilnih naprav nad 3 kg freona
	4 kpl
	
	
	
	
	
	

	8
	Servis hladilnih agregatov do 70 kw
	4 kpl
	
	
	
	
	
	

	9
	Redni letni servis vodnih konvektorjev
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	10
	Regulator RHOSS KTCV za konvektor
	5 kpl
	
	
	
	
	
	

	11
	Regulator ARMEC za konvektor
	3 kpl
	
	
	
	
	
	

	12
	Črpalka WILO IPL 25/70
	2 kpl
	
	
	
	
	
	

	13
	Črpalka GRUNDFOS ZP - 32 - 120/2
	2 kpl
	
	
	
	
	
	

	14
	Servis vodnih filtrov JUDO DN 100
	6 kpl
	
	
	
	
	
	

	15
	Potopna črpalka GRUNFOS AP 80
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	16
	Rešetke ( odvodne ) KD 4 - demontaža, pranje, ponovna montaža.
	70 kpl
	
	
	
	
	
	

	17
	Ventili odvodni PV 100 - demontaža, pranje, ponovna montaža.
	32 kpl
	
	
	
	
	
	

	18
	Čiščenje odvodnih kanalov II., III., V., nadstropje + dermatologija
	300 tm.
	
	
	
	
	
	

	19
	Ventilator za glukolni izmenjevalec kot napr. ZIENL-ABEGG
	2 kom
	
	
	
	
	
	

	20
	Demontaža starega absolutnega filtra ( odstranitev difuzorja, kemično čiščenje komore, montaža novega absolutnega filtra, meritve ) dim: 610 x 610 x 150 h13, 457 x 457 x 150 h 13 ( Cena naj vsebuje izvedbo del brez absolutnega filtra)
	100 kpl
	
	
	
	
	
	

	21
	Stropni konvektor štiri cevni 4 kw komplet ventili in termo glavo, prostorskim regulatorjem, demontaža montaža, priklop na omrežje, električni priklop, odtok kondenzata
	3 kpl
	
	
	
	
	
	

	22
	Režijska ura – KV monterja
	85 ur
	
	
	
	
	
	

	23
	Intervencijska ura
	1 ura
	
	
	
	
	
	

	Vrednost skupaj brez DDV:
Znesek DDV:
Skupaj z DDV:
	


Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli  dodatni stroški. 
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
6

Priloga 2
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »EN_N_3_2026 DOBAVA, MONTAŽA IN POPRAVILO INŠTALACIJ«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................  




Priloga 3
HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.
Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.
Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.
Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev
Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 
Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 
Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.
Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.
Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 
Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.
Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 
Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 
Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· primerno urediti delovišče,
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,




Datum:	Žig	                                          Podpis izvajalca del:
_____________________		______________
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