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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000             

                                         
                                                                                    Postopek: EN_N_85_2026 KT/MŠ
        Datum: 3.6.2026                                                                                                                                                                  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Predmet evidenčnega naročila:  
Predmet del:
Demontaža obstoječih vhodnih vrat in podboja ter dobava in montaža novih vhodnih vrat dimenzije 900 × 2000 mm z izvedbo vseh spremljajočih zaključnih del.
Gre za vhodna vrata stanovanja v bloku.
1. Demontaža
· Zaščita tal in okoliških površin pred začetkom del. 
· Demontaža obstoječega vratnega krila, podboja in pripadajočega okovja. 
· Odvoz in ustrezna odstranitev odpadnega materiala. 
· Izmere na objektu
2. Dobava novih vhodnih vrat
· Dimenzija vrat: 900 × 2000 mm. 
· Vratno krilo z ojačano konstrukcijo in varnostnim polnilom. 
· Toplotna in zvočna izolativnost skladno z veljavnimi standardi. 
· Varnostni podboj ustrezne nosilnosti. 
· Tesnila po celotnem obodu vrat. 
· PVC bela barva
· Kukalo
3. Varnostna oprema
· Večtočkovna varnostna ključavnica. 
· Varnostni cilindrični vložek z zaščito pred vrtanjem in lomljenjem. 
· Garnitura kljuk in varnostnega ščita. 
· Najmanj 3 ključi. 
4. Montaža
· Vgradnja novega podboja z mehanskim pritrjevanjem. 
· Izravnava in sidranje podboja v zidno konstrukcijo. 
· Montaža vratnega krila in nastavitev vseh funkcionalnih elementov. 
· Tesnjenje reg med podbojem in zidom s poliuretansko peno oziroma ustreznim tesnilnim materialom. 
· Preverjanje brezhibnega odpiranja, zapiranja in zaklepanja. 
5. Obdelava špalet
· Sanacija poškodb po demontaži. 
· Izravnava špalet z ometom oziroma izravnalno maso. 
· Vgradnja zaključnih kotnikov po potrebi. 
· Kitanje, brušenje in priprava za barvanje. 
· Beljenje oziroma zaključna obdelava špalet v barvi obstoječih sten. 
6. Kakovost in garancija
· Vsi materiali morajo biti novi in skladni z veljavnimi standardi. 
· Izvajalec mora zagotoviti najmanj 2 leti garancije na izvedena dela ter garancijo proizvajalca za vrata in okovje. 
· Po zaključku del mora izvajalec očistiti delovišče in odstraniti ves odpadni material. 
Rok izvedbe del je 14 dni od prejema naročila.
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Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo storitve  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

1. Naročnik omogoča ponudniku ogled na lokaciji. Termin ogleda je 08.06.2026 10.00 uri. Kontaktna oseba naročnika za ogled je Klavdija Trunkl.
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1. Izvajalec mora  pred izvedbo začetka del podati naročniku okvirni načrt izvedbe del s časovnim obsegom. Termin izvedbe del se uskladi z naročnikom in upošteva zahteve glede njegovega  procesa dela. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.

3. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške in izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del.  

4. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zavarovanja gradbišča, ureditev dostopnih varnih poti, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroški potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, stroške za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.
5. Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.


Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :
· s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala.  Podpisnik delovnega naloga je pristojna oseba naročnika storitve.

Naročnik se zavezuje naročeno ter opravljeno storitev plačati v roku 60 dni, kot ga določa veljavna zakonodaja.


Merilo za izbor:
Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Priloge:
1. Ponudbeni predračun


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
[bookmark: _Hlk142656812]Klavdija Trunkl
Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: klavdija.trunkl@sb-celje.si
Tel: +38634233535
	
Ponudbe pošljite izključno na naslov elektronske pošte
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_ 85_2026  Demontaža obstoječih vhodnih vrat in podboja ter dobava in montaža novih vhodnih vrat dimenzije 900 × 2000 mm do 9.6.2026 do 12 ure.                        
	
Pripravila: Klavdija Trunkl                 


                                                   Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
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        Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.                                                                 
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Priloga 1
PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila  EN_N_ 85_2026  Demontaža obstoječih vhodnih vrat in podboja ter dobava in montaža novih vhodnih vrat dimenzije 900 × 2000 mm oddajamo ponudbo:
Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
	Zap.št
	Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)
	Količina
	Cena/ kom 
v EUR brez DDV
	Vrednost/ kom v EUR brez DDV
	DDV%
	DDV
	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
	

	1
	Vhodna vrata z demontažo, dobavo, montažo in obdelavo špalet
	1 kpl
	
	
	
	
	
	

	Vrednost skupaj brez DDV:
Znesek DDV:
Skupaj z DDV:
	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
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