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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

Datum: 11.09. 2025                                                                        Postopek: 608-2025-SPH/VH_                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za:

»VOZIČEK ZA POTREBE PERFUZIJE«  1 KOM


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_608_2025_ VOZIČEK ZA POTREBE PERFUZIJE  do najkasneje 16.09.2025 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)




OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:VOZIČEK ZA POTREBE PERFUZIJE



PREDRAČUN

	

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. VOZIČEK ZA POTREBE PERFUZIJE
	
	
	1 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV 
	

	
	Znesek davka 
	

	
	Skupaj vrednost v EUR z DDV 
	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:















 OBR 2     
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


	Voziček za potrebe perfuzije v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami                 1 kom
	Opomba 

	1. Dimenzije vozička  minimalno 662 x 594 mm x 1015  mm

	

	2.Delovna površina mora imeti dvignjen rob s treh strani
	 

	3.Pet predalov na teleskopskih tirnicah s centralno ključavnico
- dva predala višina 76 mm (+/- 3 %)
- dva predala višina156mm (+/- 3 %)
- en predal višina 236mm (+/- 3 %)

	

	4.Vsi predali morajo imeti notranje pregrade za boljšo organizacijo po izbiri naročnika

	 

	5. Pregrade za organizacijo ne smejo biti fiksne (omogočajo nastavljivost)
	 

	6.Predali opremljeni z nastavkom za vstavitev etikete za označitev predala
	 

	7.Kolesa fi 125mm  antistatična od tega dva opremljena z zavoro
	 

	8.Odbojniki iz gume so na robovih spodnjega dela na vseh štirih straneh
	 

	9.Barvo ohišja po izboru uporabnika
	 

	10.Dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo
	

	Dodatne zahteve:
	 

	11.Cevni nosilec s tremi (3) šinami
	 

	a. Prva šina: prekucni predal manjši, 5 kom v vrsti
	 

	a. Druga šina:  prekucni predal večji , 4 kom v vrsti
	

	b. Tretja šina: inox polička po celotni dolžini
	

	c. Ob cevnem nosilcu desno spodaj: nosilec za okrogel koš za ostre predmete
	

	d. Ob cevnem nosilcu desno zgoraj nosilec za rokavice
	

	e. Ob cevnem nosilcu levo  zgoraj nosilec za infuzijske raztopine
	

	f. Ob cevnem nosilcu levo  spodaj nosilec za razkužilo
	

	g. Ob strani vozička desno zložljiva mizica, pod njo šina s košaro boksom
	

	h. Ob strani vozička levo  3x PVC prekucniki
	





Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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