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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 03.03.2026                                                                                Postopek: _693/2026 MV/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

 MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE ANALIZE ZA LETO 2026 skladno s prilogo


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Odvzem vzorcev opravi izvajalec
· Izvajalec pripravi poročilo skladno z zahtevanimi parametri preizkušanja in poročilo dostavi v elektronski obliki pristojnim službam v SBC – Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb, Kuhinja
· Rok za izvedbo preskušanja je najkasneje 20 dni od zaključenega odvzema vzorcev
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_693_2026_ MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE ANALIZE ZA LETO 2026 rok oddaje do najkasneje 04.03. do 12 ure.

 
	Pripravila:
	       Vanja Herman   mag. manag	

	Maruša Vodenik, dipl. ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           
1. Obrazec predračuna (OBR-1),




postopek:  MV/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_693_2026_ MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE  ANALIZE ZA LETO 2026 
Tabela 1: specifikacija storitev
	Zap. št
	Opis artikla
	Letna
količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena  s popustom na enoto v EUR brez  z DDV 
	Ponudbena cena  s popustom na enoto v EUR  z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV
	
	
	
	

	1.
	Vzorčenje in analiza pitne vode (O mkb+Cp+PA)
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vzorčenje in analiza vode na vsebnost legionel
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pregled centralnega kuhinjskega obrata z vzorčenjem 14 brisov na snažnost, 3 vzorcev živil za mikrobiološke analize 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3a.
	Pregled centralnega kuhinjskega obrata z vzorčenjem 14 brisov na snažnost, 3 vzorcev živil za mikrobiološke analize in 1 vzorec obroka za kemijsko preskušanje hranilne in energijske vrednosti
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Izvedba verifikacije HACCP sistema
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Skupni iztok odpadnih vod iz bolnišnice(največja letna količina OV 1000 m³/letno je 50)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Iztok odpadnih voda iz pralnice  perila (največja letna količina OV 1000 m³/letno je 20)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Dezinfekcija

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Dezinsekcija

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Deratizacija (število deratizacijskih vab)
	580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	
	

	
	VREDNOST DDV

	
	

	
	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	
	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.


 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 1:
Temperatura vode SIST DIN 38404-4:2000 
Klor-prosti SIST EN ISO 7393-2:2018 
Mikrobiološki parametri
Legionella spp. ISO 11731:2017; Matriks A; postopek 5,7; gojišči
BCYE in GVPC 
Clostridium perfringens ISO 14189:2013 
Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006 
Število kolonij pri 22 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA 
Število kolonij pri 36 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA 

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 2:
Enterokoki ISO 7899-2:2000 
Escherichia coli ISO 9308-1:2014 
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 
Način odvzema SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način odvzema SIST ISO 5667-5:2007, v povezavi z ISO 19458:2006

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 3:
Mikrobiološka preskušanja bris na snažnost (končna cena odvisna od števila brisov)
Mikrobiološki parametri
Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 A
Enterokoki ND-OMAMB-007 #
Escherichia coli ND-OMAMB-007 #
Koagulazno pozitivni stafilokoki in S. aureus ND-OMAMB-007 #
Priprava vzorca za mikrobiološko preiskavo ND-OMAMB-007 #
Proteus spp. ND-OMAMB-007 #
Pseudomonas aeruginosa ND-OMAMB-007 #
Skupno število mikroorganizmov ND-OMAMB-007 #
Kemijska preskušanja - hranilna in energijska vrednost
Hranilna vrednost
Beljakovine AOAC 2007.04: 2007 A
Maščoba AOAC 2007.04: 2007 A
Voda AOAC 2007.04: 2007 A
Pepel ISO 936:1998 A
Energijska vrednost Izračun #
Ogljikovi hidrati Izračun

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 4:
Mikrobiološka preskušanja živila (končna cena odvisna od izbranih parametrov)
Mikrobiološki parametri
Yersinia enterocolitica ISO 10273:2017 #
Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 A
Clostridium perfringens ISO 15213-2:2023 A
Beta glukuronidazno pozitivna Escherichia coli ISO 16649-2:2001 A
Plesni ISO 21527-1:2008 #
Enterobakterije ISO 21528-2:2017 A
Skupno število mikroorganizmov ISO 4833-1:2013 A
Salmonella spp. ISO 6579-1:2017 A
Priprava vzorca za mikrobiološko preiskavo ISO 6887 A
Koagulazno pozitivni stafilokoki in S. aureus ISO 6888-1:2021 A
Domnevni Bacillus cereus ISO 7932:2004, 30°C A
Serotip Kauffmann - White shema #
Lipolitične bakterije ND-CMA-029 #

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 5:
Vzorčenje	Časovno sorazmerno JN (24h), SIST ISO 5667-10: 2021	
Terenske meritve		
Vremenske razmere		

Vreme pred vzorčenjem                                interna metoda	
Vremenske razmere v času vzorčenja	    interna metoda	

Meritve na terenu
Temperatura zraka	SIST DIN 38404-4:2000	
Temperatura vode	SIST DIN 38404-4:2000			
Temperatura vode (min.)	SIST DIN 38404-4:2000	
Temperatura vode (maks.)	SIST DIN 38404-4:2000		
Temperatura vode (delez vrednosti izven obmocja MV)			
pH	SIST EN ISO 10523: 2012				
pH (min.)	SIST EN ISO 10523: 2012			
pH (maks.)	SIST EN ISO 10523: 2012			
pH (delez vrednosti izven obmocja MV)	
Klor-prosti	SIST EN ISO 7393-2:2018	
Klor-skupni	SIST EN ISO 7393-2:2018	
Senzoricne /astnosti vode
Barva	ONORM M 6620:2012	A		
lntenziteta barve	ONORM M 6620:2012			
Motnost	ONORM M 6620:2012			
Usedlina	ONORM M 6620:2012			
Pena	ONORM M 6620:2012			
Tendenca po nastajanju pene	ONORM M 6620:2012			
Vonj	ONORM M 6620:2012			
lntenziteta vonja	ONORM M 6620:2012			
Oljnifilm	ONORM M 6620:2012			
Druge organske spojine
Vsota anionskih in neionskih tenzidov izračun	
Kemijska preskušanja splošni parametri
Kovine in njihove spojine
Arzen	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.007	0.01
Baker	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.001	0.005
Barij	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.025	0.1
Cink	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.03	0.1
Kadmij	JSO 17294-2:2023	A	mg/L	0.0003	0.001
Kobalt	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.01
Krom	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.010
Nikelj	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.01
Srebro	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.001	0.005
Svinec	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.005
Zivo srebro	SIST EN ISO 12846: 2012
Drugi anorganski parametri
Amonij	ISO 7150-1 modif.: 1984	A	rng/L	0.05	0.2
Nitrit	ISO 13395: 1996	        	A	rng/L	0.001	0.002
Celotni fosfor	ISO 6878 modif.: 2004	A	mg/L	0.005	0.010
Hidrazin	DIN 38413-1:1982	A	mg/L	0.001	0.002
Sulfit	ISO 10304-3, tocka 5: 1997	A	mg/L	0.2	0.5
Organske halogene spojine
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	ISO 9562: 2004	A	µg/L	4	30
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)ISO 20595: 2018, modif.A	µg/L	1	2
Tetraklorometan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Triklorometan (kloroform)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
1,2-Dikloroetan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	I	2
1,1-Dikloroeten	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Trikloroeten (trikloroetilen)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Diklorometan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Druge organske spojine

Celotni organski ogljik - TOG	ISO 8245: 1999	A	mg/L	0.1	0.5
Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7)	SIST ISO 15705: 2010	A	mg/L	3	5
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	ISO 5815-1: 2019	A	mg/L	0.5	3.0
lndeks mineralnih olj	EN ISO 9377-2: 2000	A	mg/L	0.1	0.2
Lahkohlapnl aromatski ogljikovodiki (BTX)ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Benzen	ISO 20595: 2018, modff.	A	µg/L	1	2
Toluen	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Ksileni (vsota -o,-m,-p)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Etilbenzen	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2
Fenolni indeks	ISO 14402, poglavje 4: 1999	A	µg/L	1	5
Tenzidi-anionski	ISO 16265: 2009	A	mg/L	0.01	0.05
Tenzidi-neionski	SIST ISO 7875-2:1996	A	mg/L	0.05	0.1

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 6:
Vzorčenje s časovno sorazmerno z meritvijo pretoka IN {do 6h), SIST ISO 5667-10: 2021			
Terenske meritve 
 Vremenske razmere
Vreme pred vzorčenjem interna metoda	 
Vremenske razmere v času vzorčenja	interna metoda	 
Meritve na terenu
Količina vode (pretok)	ISO 15769: 2010, modificiran	A	m"3		
Temperatura zraka	SIST DIN 38404-4:2000		
Temperatura vode	SIST DIN 38404-4:2000			
Temperatura vode {min.)	SIST DIN 38404-4:2000	A			
Temperatura vode {rnaks.)	SIST DIN 38404-4:2000	A			
Temperatura vode {delez vrednosti izven obmocja MV)			
pH	SIST EN ISO 10523: 2012				
pH (min.)	SIST EN ISO 10523: 2012	A			
pH (maks.)	SIST EN ISO 10523: 2012	A			
pH (delež vrednosti izven območja MV)	iz		
Klor-prosti	SIST EN ISO 7393-2:2018	A	mg/L	0.04	0.05
Senzorične lastnosti vode
Barva	ONORM M 6620:2012	A		
intenziteta barve	ONORM M 6620:2012	A		
Motnost	ONORM M 6620:2012	A		
Usedlina	ONORM M 6620:2012	A		
Pena	ONORM M 6620:2012	A		
Tendenca po nastajanju pene	ONORM M 6620:2012	A		
Vonj	ONORM M 6620:2012	A		
lntenziteta vonja	ONORM M 6620:2012	A		
Oljni film	ONORM M 6620:2012	A		
Druge organske spojine
Vsota anionskih in neionskih tenzidov	 izračun		mg/L	0.05	0.1
Kemijska preskušanja
Splošni parametri

Drugi anorganski parametri
Celotni dušik	I EN ISO 11905-1 modif.: 1998		A	mg/L	0.1	0.3
Amonij	pso 7150-1 modif.: 1984			A	mg/L	0.05	0.2
Celotni fosfor	lSO 6878 modif.: 2004			A	mg/L	0.005	0.010
Organske halogene spojine
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	pso 9562: 2004	A	µg/L	4	30
Druge organske spojine
Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7)	SIST ISO 15705: 2010	A	I mg/L	3	5
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	ISO 5815-1: 2019	A	mg/L	0.5	3.0
lndeks mineralnih olj	EN ISO 9377-2: 2000			A	mg/L	0.1	0.2
Tenzidi-anionski	ISO 16265: 2009			A	mg/L	0.01	0.05
Tenzidi-neionski	SIST ISO 7875-2:1996			A	mg/L	0,05	0.1
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